다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	감항성개선지시(AD2016-020)기술검토 결과보고

1.  국토교통부 항공기술과-508(2016.02.24)『감항성개선지시(AD) 발행 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 발행된 감항성개선지시(AD)의 기술검토 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 발행번호: MOLIT AD 2016-020 (EASA 2016-0028)

나. 발행일자: 2016.02.24

다. 적용기종/해당여부: AS365N2(서울 001호,002호) 해당없음

라. 주요내용: Half Rescue Kit 오버홀/수리중 구명보트에서 그을려 눌은 자국(sdorch marks)이 발견되어 조사한 결과 구명보트를 접는 과정에서 후레쉬 라이트의 밧데리가 압력을 받아 이 압축된 힘으로 인해 밧데리 전해액이 누출, 구명보트 내부에서 누전되어 일어난 현상으로 구명보트를 검사하여 이러한 상태를 해소하여야 함.

마. 검토결과 및 조치: 제작회사 P/N *******2, -4 (Airbus Helicopter P/N 704A42691019, P/N 704A42691056) 구명보트 미보유로 AD 해당 없습니다.

붙임  1. 감항성개선지시 1부.

2. AD 기술검토서  1부.

3. 제작국가 발행 AD문서 1부.  끝.

담당자	권순철		정비반장	김창호		운항반장	김성재		소방항공대장	02/25 김용관
협조자
시행	소방항공대-710	(		)	접수		(		)
우	07505	서울특별시 강서구 하늘길 84 소방항공대	/
전화	02-3706-1935	/전송	02-3706-1939	/	jwgwon@seoul.go.kr	/	대시민공개