문서번호	시설보수과-449
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	★시설보수과장		동부도로사업소장
김희철	김호규	박용선		01/27 송영배
협 조
	교량보수과장		김환겸

동절기 도로시설물 순찰 계획

(노면결빙 및 고드름 제거)

2014. 1.

동부도로사업소

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

동절기 도로시설물 순찰 계획

(노면결빙, 고드름제거)

□ 동절기 영하의 낮은 기온으로 인해 발생되는 도로 노면결빙 및 고드름으로 인해 발생할 수 있는 안전사고 위험을 방지하고,

□  안전하고 편안한 보행 및 차량통행 환경을 조성하기 위하여  도로시설물에 대한 순찰 및 점검을 실시코자 함.

Ⅰ		관련근거

도로시설과-783(‘14.1.15) : 도로노면 결빙 및 고드름 제거 철저

Ⅱ		순찰계획

기  간 : 2014.1.28(화) ~ 2014.2.28(금)

대상시설물 : 61개 시설물

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	터널	지하 차도	복개도로 입체시설
시설보수과	33	-	24	1	2	5	1
교량보수과	28	5	14	2	1	4	2

순찰방법

- 상습적으로 고드름 발생하거나 노면 결빙 대상 시설물에 대하여는 순찰조를 편성하여 매일 아침 순찰 시행

중점 대상 시설물	1조(홀수일)	2조(짝수일)	비 고
석촌지하차도, 영동2,3,5,6교, 대치교, 탄천교	김호규, 김희철	정병윤, 이민호
올림픽대교, 청담2교, 개포,일원,수서,암사지하차도	나철흠, 배상현	윤철식, 조장호

- 기상온도가 영하이거나 주간온도가 영상에서 야간에 영하로 내려가는 날짜에는 중점적으로 순찰 시행

- 그 외 시설물에 대하여는 도로시설물 일상점검과 병행하여 순찰시행

- 순찰시 발견된 고드름은 즉시 제거토록 하며, 즉시 제거가 어려운 고드름 및 노면 결빙은 직영반에 지시하여 제거

Ⅲ		행정사항

순찰에 따른 점검결과를 도로시설과에 제출

붙  임 : 순찰일지 및 제거사진(양식) 1부.  끝.