서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림

1. 관련근거

가. 市 재난대응과-3783(2016.2.25.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

나. 재난관리과-1291(2016.2.24.)호 『2016년도 소방용수시설 등 관리·운용 기본계획 및 정기보고(알림)』

2. 우리 서 해빙기 대비 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이 알려드리오니 현장대응단 및 각 119안전센터는 자체 계획을 수립·시행하시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2016. 3. 1. ~ 3. 31.[1개월 간]

나. 점검대상 : 총 2,526개소

공설소화전(2414)		저수조	급수탑	비상 소화장치	비상 소화용수
지상식	지하식
793	1,621	7	2	95	8

다. 점검방법 : 부서별 자체계획에 의거 점검반 구성 ․ 운영

라. 세부계획 : 【붙임1】 참조

마. 결과제출 : 2016. 4. 5.(화)까지 기일엄수 제출 / 【붙임2,3】 서식

3. 조사시 유의사항 등

가. 급격한 밸브 개폐 조작 금지

〇 소방용수시설 출수점검시 급격한 밸브개폐를 피하여 서서히 조작

〇 밸브개방 순서에 따라 점검하여 적수발생 민원발생에 유의

※ 몸통소화전 ⇒ 제수밸브(폐쇄시는 역순) [붙임4 참고]

나. 도색, 보온대상 조사 병행 실시

〇 향후 공사계획시 제출(6월 본부예산 배정 예정)

다. 노후 소화전 조사 철저

〇 30년이상 노후된 95개소 소화전에 대한 정밀조사 철저

라. 소방용수시설 데이터 현행화 입력철저

〇 일제점검·정비결과 변경사항 및 고장소방용수시설 상태(사용가능/불가능) 등을 119행정정보시스템에 수정·입력 철저

붙임  1. 2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검 ․ 정비 계획 1부.

2. 상반기 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 주차구획선 인근 소화전 현황(서식) 1부.

4. 소화전 개폐 점검 시 유의사항 1부.

5. 노후소화전 목록(참고용) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	전결 02/26 박만영
협조자
시행	재난관리과-1383	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개