문서번호	행정운영과-2209
결재일자	2016.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		유정상	02/26 정진일
협조
	주무관		강희권

2016년 해빙기 청사 시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

상수도사업본부

(행정운영과)

2016년  해빙기 청사 시설물 안전점검 계획

2016년 해빙기를 맞이하여 안전사고 예방에 선제적으로 대비 하고자 청사 및 부속시설물에 대한 자체 안전점검을 시행하고자 함.

□ 추진근거

○ 2016년 해빙기 안전관리 추진계획(서울시 시설안전과-670, 2016.1.14.)

○ 2016년 해빙기 대비 상수도 시설물 및 공사장 안전관리 추진계획

(상수도사업본부 시설과-1019, 2016.2.3.)

□ 개    요

○ 점검대상 : 청사 및 부속시설물

○ 점검기간 : 2016.3.3. ~ 3.16(기간중 10일간)

○ 점검분야 : 건축물, 토목시설, 기계, 전기, 소방, 가스설비 등

○ 점검방법

- 자체인력 활용 분야별 점검조 편성 시행

- 해빙기 안전점검표에 의거 분야별로 점검시행

※ 분야별 점검조 : 4조 (10명)

점 검 분 야	점 검 자	비고
토목, 건축 (건축물, 옹벽, 담장 등)	최영조, 강희권
기계, 소방설비	윤호현, 장정환
전기. 소방설비 (화재자동탐지설비)	나동안, 강동규, 유덕희	전기안전관리자
도시가스 설비	이인호, 박정선, 이학선	가스안전관리자

□ 점검사항

○ 건축물의 구조안전을 해치는 사항

- 주요 부재(기둥, 보, 슬래브)의 구조적 균열과 변형 발생 여부

- 옹벽, 담장의 침하, 기울어짐, 균열과 변형 발생 여부

- 건축물 주변지반 부분침하, 융기현상, 창과 문틀의 뒤틀림 발생 여부

○ 건축물의 내구성 결함 사항

- 창틀, 유리창의 고정상태

- 각부의 균열, 누수 백화나 결로 등의 발생 여부

- 철재 부식 발생 여부

○ 기타 결함 사항

- 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태, 빗물 홈통 기능유지 상태 등

- 담장의 전도 징후 여부

- 기타 기계, 전기, 가스 소방시설의 기능유지 및 이상 유무

□ 행정사항

○ 점검결과 지적사항에 대하여는 자체인력 활용 즉시 보수 또는

청사유지관리비(시설장비유지비)를 활용하여 보수 조치

○ 1,000만원 이상 예산 수반하는 개·보수 사항은 관련분야 전문가 자문후 보수계획 수립

첨부 : 해빙기 안전점검표 1부. 끝.