문서번호	원수관리과-458
결재일자	2016.2.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김효준		손주옥	02/29 박기석
협 조
	주무관			박승오

(2016. 1분기)

도수관로 전식방지시설 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

(2016. 1분기)

도수관로 전식방지시설 점검결과 보고

도수관로 전식방지시설에 대한 2016년 1분기 정기점검 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 전식방지시설 현황

강북계열		구의·뚝도계열		비 고
외부전원법	희생양극법	외부전원법	희생양극법
6개소	-	4개소	24개소

※ 외부전원법 : 외부전원을 이용, 정류기를 통하여 방식전류 공급

희생양극법 : 지하에 매설한 양극(마그네슘계)을 이용, 방식전류 공급

□ 점검기간 : ’16.2.23 ～ 2.26

□ 점 검 자 : 지방전기주사 김효준, 지방전기운영주사 박승오,

지방전기주사보 이성남

□ 점검내용(방법)

○ 외부전원용 정류기의 전압, 전류, 작동상태 등 육안점검

○ 전위측정기를 이용한 방식전위측정 및 케이블 연결상태 등

□ 점검결과

○ 양호(별첨 점검결과 참조)

따로붙임 : 2016년 1분기 전식방지시설 점검결과 1부. 끝.