문서번호	여의도공원관리사무소-787
보존기간	년
결재일자	2016.2.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장		서부공원녹지사업소장
길종섭	김희태	박원근		02/29 오진완
협 조

여의도공원 연못 수질정화 여과제 교체계획

2016. 2.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

여의도공원 연못 수질정화 여과제 교체계획

시민고객이 만족하는 공원연못 수질관리 및 생태공간으로서의 연못 관리에 기여하고 현 설비의 범위내에서 최고의 기능이 발휘될 수 있도록 여과제를 교체하여 연못관리에 만전을 기하고자 함

연못현황

❍ 위     치 : 여의도공원 지당연못, 잔디마당연못, 생태연못

❍ 유역면적 : 3,532㎡

❍ 평균수심 : 1.5m

❍ 계    류 : L=70m, W=2m, H=0.4m(지당연못)

여과제 교체계획

❍ 기    간 : ’16. 03.14 ~ 03. 18

❍ 대상시설 : 연못 수질 여과기탱크 4기

- 연못 수질 여과기탱크(∅3,000×1100H) 1기

- 연못 수질 여과기탱크(∅1,200×1000H) 1기

- 연못 수질 여과기탱크(∅950×1300H) 2기

❍ 교체품목 : 활성탄소, 여과사, 여과사리, 노즐

❍ 시행방법 : 여과제 교체 전문업체에 의뢰하여 시행

❍ 계약방법 : 수의계약(지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호)

소요예산 및 예산과목

❍ 소요예산 : 14,920천원(부가세포함)

❍ 예산과목 : 여의도공원 유지관리, 재료비

추진일정

❍ ’16. 02. 29 : 추진계획 수립

❍ ’16. 03. 03 ~ 03. 10 : 계약의뢰 및 계약

❍ ’16. 03. 14 ~ 03. 18 : 여과제 교체.  끝.