소 통 일 지 (중앙감시 제어실 - 2016.02.25.목.주간)

★주무관	관리과장			결재
진성락	02/29 한병연
협 조
	주무관		안봉용

□ 근무자 : 제2조 진성락, 안장형           일근 : 김동호

현장감시 및 조치사항	감시 및 점검 내역	점검결과 및 조치내역
	□ 물재생공정 현황
	○ 고도 및 3,4처리장 각종기기 가동상태 MMI화면 상시 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 종침 PCS 시스템 점검순찰 ○ 자양오수중계펌프장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음
	□ TMS 현황
	○ 현장 순찰 : 1,2 방류구 수질현황 실시간감시 - 1.2방류구 TMS설비 점검 및 수조 이물질 제거 - 1.2방류구 TMS설비 점검 및 수조 이물질 제거 ※ 정기점검 : TMS설비 수조청소(월,수,금) 유입구 점검(월1회)	(16:00~17:00)
	□ 현장제어설비현황
	○ 현장순찰 및 점검: - 고도 및 3,4처리장 현장제어설비(PCS,MLS)시스템 순찰 점검 ○ 센터정전작업 (07:00~11:40) ○ 제어실정전작업준비(06:00~07:00) - 제어실 웹서버 및 ONS서버 중지 - 각 현장 PCS 및 UPS 시스템 중지 ○ 센터복전으로 인한 제어실 시스템 복구작업(11:40~14:00) - 제어실 웹서버 및 ONS서버 ON - 각 현장 PCS 및 UPS 가동 ○ 벨트탈수동 신설 협잡물분리기 배관교체 공사로 생오니 인발 중지(07:00~18:00)
	□ 인계사항
	○ 센터정전작업으로 인한 제어실장비 및 현장 PCS 이상유무 확인 철저.

□ 특이사항

※ 센터정전작업(07:00~11:40)으로 인하여 수처리가동시설 중단으로 “TP”법정기준치 초과(3.4)

끝.