서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년도 소방차 구매관련 규격서 작성 결과 보고

1. 관련근거

가. 안전지원과-1517(2016.1.21.)호“2016년도 소방차 구매관련 규격서 작성 계획 알림”

나. 안전지원과-878(2016.1.13.)호“2016년 소방차량 구매 계획 보고”

2. 소방장비 보강사업에 의거 우리 시 실정에 맞는 지휘차 등 구매를 위한 표준 규격서 작성 결과를 다음과 같이 보고합니다

가. 기   간 : 2016. 1. 25.(월) ~ 2016. 2. 12.(금) * 기간 중 12일간

나. 장   소 : 본부 안전지원과(장비관리팀)등

다. 구매차종 : 4종 15대(지휘차 11, 장비운반차 2, 화재조사차 1, 복합사다리차 1)

라. 규격서 완결 차종 : 2종 12대(지휘차 11,복합사다리차 1)

※ 장비운반차 및 화재조사차량은 해당부서에서 차종 선택 시장조사 후 안전지원과로 문서 통보

마. 인   원 : 본부 장비관리팀장 외 6명

구 분		소 속	계 급	직 급	성 명	비 고
총 괄	정	장비관리팀	소방령	장비관리팀장	김 용 근	상근
	부	장비관리팀	소방경	장비관리담당	최 규 태	상근
반 원		장비관리팀	소방위	차량구매주임	김 인 철	상근
반 원		장비관리팀	소방교	이동정비반	김 기 수	비상근
반 원		현장지휘팀	소방위	훈련담당	전 칠 수	비상근
반 원		화재조사팀	소방위	기획담당	김 태 석	비상근
반 원		용산소방서	소방장	이동정비반	임 동 술	상근

마. 규격서작성 내용

- 특장부분

▻전자게시판(상황브리핑) : 측면 후미 측면 적정한 곳에 LED모니터를 장착 반영(지휘차)

▻후미 장비보관함은 알루미늄 프로파일로 제작 3단으로 높이조절이 가능하고 후미에서 개폐가 가능하도록 반영(지휘차)

▻굴절붐의 모든 작동조건의 중요부분 용접부에 대하여 100% 비파괴 검사를 시행하고 성적증명서 제출(복합사다리차)

▻굴절 붐 작동 중 풍속  12m/sec이상 시 자동정지 장치 반영(복합사다리차)

- 전기장치

▻전기장치 : 발전기, 배전반, 충전장치, 경광등, 인버터 등 세부규격화 하고, 무전기 설치는 자격이 있는자가 시공(모두반영)

- 기타사항

▻내, 외부 인테리어는 현대적인 감각의 디자인을 살려서 시공하고, 중간검수(3회),납품검수(1회) 및 형식승인(국토교통부)을 마치고 순차적으로 10월말까지 납품

붙임 : 규격서(복합사다리차, 지휘차)각 1부.  끝

★담당자	김인철		장비관리팀장	김용근		안전지원과장	03/02 민목영
협조자	담당자	김태석		담당자	전칠수
시행	안전지원과-4403	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1612	/전송	02-3706-1619	/	fire52m@seoul.go.kr	/	대시민공개