문서번호	목동사업과-2174
결재일자	2016.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	목동사업과장
김현오		이경재	03/02 신종권
협조
	주무관		김원태

『목동야구장 인조잔디』유지관리(A/S) 완료보고

2016. 3.

서울특별시체육시설관리사업소

(목동사업과)

『목동야구장 인조잔디』유지관리(A/S) 완료보고

2016년도 본격적인 야구시즌 전 그라운드를 정비하고자『목동야구장 내야 인조잔디 구매․설치(준공:’15.3.)』건 유지관리계획에 따라 그라운드 점검을 마친후 보수필요 부분에 대한 보수완료 결과를 보고드림

Ⅰ		추 진 근 거

「목동야구장 내야 인조잔디 물품검사(수)조서 - 인조잔디 A/S 유지관리 계획서」

- 목동사업과-2861, ’15.3.23

「목동야구장 인조잔디 유지관리(A/S) 협조 요청」- 목동사업과-1767, ’16.2.22

Ⅱ		검 사 (수) 개 요

공 사 명 : 목동야구장 내야 인조잔디 구매․설치

검수내용 : 인조잔디 1,443㎡, 충진재 14,430㎏ 납품 및 설치

설치기간 : 2015. 2. 6. ~ 3. 18.

계약 및 검수금액 : 100,395천원

납품업체 : 코니그린주식회사, 대표-최태환

Ⅲ		점 검 결 과

점 검 일 : 2016. 2. 26. 금

점 검 자 : 코니그린주식회사 유지관리 담당 정재현외 2인

감 리 자 : 위생6급 김원태, 운전7급 허복남, 시설(토목)8급 김현오

점검항목

마운드, 홈플레이트, 루베이스주변 인조잔디 점검

그라운내 불순물 존재여부 점검

인조잔디 조인트 및 라인 접합부 등 현황(현장)점검

인조잔디 충진재 쏠림 및 뭉침현상 점검(답압현상 점검)

점검 후 보수필요부분 보수결과

불순물 제거완료

조인트 및 라인 접합부 이상없음

그라운드 쿠션성, 경기성 회복 및 인조잔디 내구성 증대

그라운드 브러싱 작업을 통한 충진재 균일적인 살포로 답압현상 해소

마운드, 홈플레이트, 루베이스주변 인조잔디 보수, 규사 및 충진재 살포를 통한 단차 해소

Ⅲ		향 후 계 획

목동야구장 인조잔디 그라운드에 대한 정기적인 상태확인과 점검을 통해 유지관리 및 시설물 관리에 최선을 다하고자 함

붙임 : 1. 점검사진대지 1부.

2. 운동장 A/S 확인서 1부. 끝.