문서번호	시설과-970
결재일자	2016.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
정욱		03/03 오삼록
협 조
	총무과장		사창훈

보일러 청관제 구매추진

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울역사박물관

(시설과)

보일러 청관제 구매추진

수장고 항온·항습 및 온수 제공을 위하여 가동되는 보일러의 배관 부식방지 및 스케일 억제를 위하여 청관제를 구매·투입하여 보일러 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

○ 2016년 박물관 관람환경 조성을 위한 기계설비분야 운영 및 유지관리

계획(시설과-82, 2016.1.6.)

Ⅱ		현 황

○ 보일러

형식	용량	설치위치	설치년도	비고
노통연관보일러	1ton/h	지하기계실	2009년
노통연관보일러	1ton/h	지하기계실	2014년

○ 청관제 사용량 : 180ℓ/월

Ⅲ		추진방안

○ 추진근거

- 보일러는 수장고의 항온·항습을 위하여 365일 가동됨에 따라 청관제를

구매·투입하여 가동을 원활하게 함

- 보일러 배관의 부식 방지 및 스케일 억제에 따른 수명과 열효율의 향상

○ 추진일정

- 2016. 3. 2. : 상반기 구매 및 발주

- 2016. 9. 2. : 하반기 구매 및 발주

Ⅳ		구매방법

○ 구매방법 : 신용카드 결재 후 결제계좌 입금조치

○ 소요예산 : 2,750천원

- 청관제 20ℓ(50,000원) × 55통 = 2,750,000원(6개월분)

○ 예산과목 : 역사와 문화의 복합공간 창조, 관람지원기반구축, 박물관

유지·운영, 일반운영비, 공공운영비.

첨부 : 2016년 박물관 관람환경 조성을 위한 기계설비분야 운영 및 유지관리

계획 1부.  끝