소방차량고장발생보고서(32호)
문서번호	북가좌119안전센터-5395	결재	담당자	2팀장	119안전센터장
등록일자
			한상조	조영일	12/17 한대춘
수 신	서대문소방서장(소방행정과장)
접수번호

장비명(건명)	북가좌(32호)			관리부서	북가좌119안전센터
고 장 일 시	32호(2015.12.15.)			장 소	북가좌119안전센터
차량등록번호	81어 1199(32호)
조 치 사 항	이동정비반 점검
원인 및 상태	탱크차(32호) 1. 기어박스(고장추정)기어변속시 기어물림이 원활 하지 못하고 심한 소음이 발생함. 2. 수동 메인밸브 고장 추정 수동 메인밸브 간헐적 작동 불량 및 수동 콘트롤 밸브 초과 헛돔 .
담당자 의견	정비 전문업체에 점검 의뢰한 바 입고수리 요망됨.
그 밖의 사 항	현 운행거리-탱크차(23,754km)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 12월 17일 장비담당자 계급 소방위 이 종 훈 소방장 한 상 조 서대문 소방서장 귀하

	북가좌119안전센터장