문서번호	수도자재관리센터-1403
결재일자	2014.1.28.
공개여부	대시민공개

주무관	계량기관리팀장	소장			결재
조중엽	조현외	01/28 성시영
협 조

교육일지(대형 수도계량기 교체업체 직원)

교육일시	‘14. 01. 28 (14:00~15:05)
교 관	계량기관리팀 팀장, 담당자 조중엽
교육대상	대형 수도계량기 교체(용역)업체 직원
교육개요	1. 안전관리 철저(동절기 낙상사고 예방 및 눈내리면 작업중지) 2. 계량기 교체 전․후 조치 및 복장준수 철저(민원발생 최소화) 3. 서울시 청렴정책 교육 4. 사고보고체계 유지 및 안전장비 지참 철저 5. 계량기 교체에 따른 애로사항 청취 및 교체원 휴무시행
교육내용
	※ 작업간 안전관리 철저 ○ 동절기 낙상사고 예방등 계량기 교체작업도중 안전사고 예방에 철저할 것 (반드시 안전사고에 대해 점검을 실시한 후 작업을 시작할 것) ○ 작업 전·중·후 눈이 많이 내릴 경우 작업을 중지할 것 ○ 화재예방-현장사무실 컨테이너 내부 전열기구 사용시 특히 화재예방 요망 ○ 수용가를 방문하여 교체작업 전․후 민원인(수용가, 입회인, 참관인 등)에게 친절 하게 작업에 관해 안내하고 교체 ○ 작업후 계량기 및 부속자재 접합부(플랜지)등에서 누수가 발생하지 않도록 볼트,너트 조임 작업철저 및 작업인 ○ 교체작업 후 주변 정리정돈 및 청소 철저 ○ 수용가의 급수시설 책임자 입회하에 작업하고, 작업완료 후 서명 또는 날인 받을 것 ○ 작업반별 산소측정기 등의 안전장비 지참 철저 ○ 내년도 만기교체등 물량증가에 따른 신규채용자 복장규정(안전모, 안전화) 준수 명찰 패용 ○ 작업 중 사고발생시 신속한 보고체계 유지 ○ 신설 현장은 중장비들이 오가므로 특히 교체원 안전사고예방에 철저를 기하고 고품질 계량기 외부판넬에 대한 보호조치(각목설치 후 접근금지 또는 위험표시 테이프를 둘러 설치)를 철저히 할 것 ○ 서울시에서는 청렴정책을 시행하고 있으니 계약업체, 공무원, 시민 모두가 공감할 수 있도록 항상 최선을 다해 주시기 바람 ○ 설 연휴기간중 긴급민원 발생 대비 비상연락 체계 유지 등