보고서(상수도 철개 교체)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
이동석	권승계	03/04 우종근
협 조

문서번호 :	시설관리과-5546

담당지역내 상수도 철개파손으로 인한 교체공사를 아래와 같이 시행코자 보고합니다.

현  황

- 위    치 : 영등포구 영등포동8가 48-1

- 밸브  ID : 64283056, 2004년, DP D150mm, 중형철개

보고내용

- 상기 위치에 도로침하로 인해 확인한 바, 상수도 철개가 파손되어 교체 및 인상작업이 필요한 실정.

- 영동초등학교 정문 입구로 안전사고가 우려되므로 긴급굴착 공사를 시행하여 사고를 예방코자 함.

조치의견

- 상기 보고내용과 같이 상수도 철개 교체시행을 위해 우리사업소와 계약된 영등포구 관내상수도공사 연간단가업체인 ‘용은씨엔씨 주식회사’ 대표 윤석에게 긴급으로 작업지시코자 함.

※ 공사개요 :  중형철개교체 1개소

별 첨 : 위치도 및 현장사진 1부. 끝.