문서번호	시설보수과-1747
결재일자	2016.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	03/07 신현태
협조

합동점검보고서

(개봉지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

합동점검 보고서

○ 시설물명 : 개봉지하차도(구로구 개봉동 개봉역앞)

○ 점검일시 : 2016.3.5.(토) 10:00 ~ 16:00

○ 점검구간 : 개봉지하차도 U-Type구간

○ 점검목적 : U-Type 방음터널 구간의 누수여부 확인을 위한 합동점검

○ 강우현황 : 36mm(시간최대 강우 13mm)

○ 점 검 자 : 5명

- 강서도로사업소 : 윤동원, 조정갑

- 도시기반시설본부 토목부 개봉지하차도 담당자(이한규)

- 개봉지하차도 시공사 2명

○ 점검방법 : 전구간 도보점검

○ 점검결과

- 강우로 인한 해당시설물 방음터널 U-Type 구간 대부분(프래임)에서

누수되고 있는 현상을 현장에서 합동 확인(※ 누수정도가 심함)

- 특히, 누수로 인한 동절기 고드름 생성시 안전사고 발생우려가 있으니

이에 대한 대책마련 요구(강서도로사업소 → 도기본 담당자)

【 합동점검 현황사진 】

. 끝.