문서번호	시설관리과-7156
결재일자	2016.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강병국		이준호	03/08 유인행
협 조

2016년 해빙기 대비 은평구 관내

재개발․재건축지역 점검결과 보고

시설관리과

2016년 해빙기 대비 은평구 관내

재개발･ 재건축 지역 점검결과 보고

2016년 해빙기 균열 또는 붕괴 등으로 안전사고를 사전에 방지코자 은평구 관내 재개발 ･ 재건축사업 지역내 상수도 시설물 관리에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다. ※ 근거 : 2016년 해빙기대비 상수도시설물 등 안전점검 시행계획 (시설과-1484 ‘16.02.19)

Ⅰ				점검개요

□ 점검대상 : 은평구 관내 이주,철거 및 착공중인 재개발․재건축현장

□ 점검일시 : ‘16. 2. 27. 10:00~15:00

□ 점 검 자 : 본부 누수방지과 최경서, 사업소 김기문 외 3인

□ 중점 점검사항

- 절･성토사면 및 비탈면의 침하 또는 붕괴위험여부 점검

- 옹벽･석축의 손상 및 균열발생여부 조사

- 재개발･재건축 사업지역 주변 상수도관 및 시설물 점검

□ 재개발 ․ 재건축 현황(집중관리대상)

연번	구역명	구분	주소	추진현황
1	녹번 1-1구역	재개발	녹번동 53번지 일대	철거중
2	녹번 1-2구역	재개발	녹번동 19번지 일대	철거중
3	응암 1	재건축	응암동 620-1	터파기중
4	신사 19-190	재건축	신사동 19번지 일대	이주중
5	응암 3	재건축	응암동 626-108	이주중
6	수색4구역	재개발	수색동 361번지 일대	이주중

Ⅱ				점검결과

□ 점검내용

- 녹번1-1, 녹번1-2, 수색4재개발구역, 신사19-190, 응암3 재건축구역은

현재 이주 및 철거중에 있으며, 응암1재건축구역은 터파기 작업중임

- 재개발,재건축지역내 절･성토사면 및 비탈면의 침하 또는 붕괴

위험여부, 재개발･재건축 사업지역 주변 상수도관 및 시설물 등

중점점검 결과 이상없음

Ⅲ				조치 및 향후계획

□ 건물 철거 및 이주가 진행중인 녹번1-1재개발구역외 2개소에 대해서는 기존관 철거 완료시까지 집중순찰을 실시하고자 하며

□ 재개발,재건축 구역내 누수 우려시 하수관로 탐지 등 특별관리코자 합니다.

첨부 : 해빙기 안전점검표  각1부.  끝.