문서번호	도로보수과-1167
결재일자	2016.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		하승환	03/08 국중진
협조
	주무관		이기영

도로굴착신청 현장조사서-상수1

2016. 03

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 성동구 행당1동 142-1
	성 명	동부수도사업소(시설관리과)(박현대)
굴착 위치		동대문구 용두동 726-1 ~ 용두동 726-10
굴착 목적		시조사삼거리~떡전교사거리외 3개소 배급수관정비공사(2-2구간)
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.20	50.0	60.0	상수도공사 규격(D=300mm, H=1.2m) (원인자복구)
	아스팔트	1.20	50.0	60.0
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도
	기타
위 치 도	위 치 : 무학로(안암오거리∼무학로193-1전)
조사자 의견	2013년 이전 포장구간임으로 굴착가능함. 2. 아스팔트 품질관리상 관리청 복구로 변경처리요함. 3. 공사완료후 절삭포장 실시요함. 4. 미끄럼방지(L=20m)파손으로 재설치 필요함.

북부관내     성동관내

2016. 03. 08

보 고 자  실무관 정 원 근