문서번호	기반시설과-686
결재일자	2016.3.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		★기반시설과장	시설부장
정창수		박일연	03/09 박상돈
협 조
	주무관			이균휴

『암사초록길 조성관련』

상수도사업본부 방문 결과보고

2016. 03

한강사업본부

『암사초록길 조성관련』

상수도사업본부 방문 결과보고

‘암사초록길 조성사업’ 관련 암사정수센터 송수관로(D2200mm) 이설 가능여부에 대한 상수도사업본부 사전 방문결과를 보고 드림.

Ⅰ		방문개요

□ 일    시 : 2016.08.09.(화) : 14:30~15:30

□ 장    소 : 상수도사업본부 급수부 배수과 회의실

□ 참 석 자

○ 상수도사업본부 : 유승호(배수과장), 김도섭(시설과장),

정윤홍(시설과리과장), 김지환(담당자)

○ 한강사업본부 : 박일연(기반시설과장), 정창수(담당자),

이균휴(담당자)사업관리자

□ 방 문 안

○ 암사초록길 조성에 따른 암사정수센터 송수관로(D2200mm, 노량진LINE) 이설 관련 사전 협의

- 도로선형(지하터널 RC BOX)에 저촉되는 상수도 송수관로 이설을 통한 평면 및 종단구배를 최대한 완화 할 수 있는 방안

Ⅱ		방 문 결 과

□ 송수관로(D2200mm, 노량진LINE) 시설물 현황

○ 공급년도 : 1986년도(내구연한 30년)

○ 공급수계 : 암사정수장 자연유하 수계(노량진, 대방, 상수도배수지 등)

○ 급수지역 : 5개구(용산,구로,동작,영등포,관악) 45개동 397천세대

○ 공 급 량 : 290천톤/일

□ 암사초록길 선형 계획도

□ 상수도사업본부 의견

○ 암사초록길 조성에 따른 암사정수센터 송수관로(D2200mm, 노량진LINE)를 무단수차단공법으로 이설시 문제점 없음

○ 송수관로 이설비는 방법에 따라 차이는있으나 전문가산출 필요.

Ⅲ		조 치 의 견

□ 상수도 송수관로 이설 검토

○ 상수도사업본부 송수관로 이설가능 여부 협의

○ 이설협의 결과에 따른 이설반영 여부 검토.

○ 이설 비용산출(전문가 안내). 끝.