문서번호	물순환정책과-4143
결재일자	2016.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	오염총량팀장	물순환정책과장		물순환안전국장
유동구	정병권	안대희		03/11 권기욱
협 조	수질수생태팀장		정미선
	주무관		전원석

잠실상수원 수질관리계획 수립용역 준공보고

『잠실상수원 수질관리계획 수립』용역 준공보고

2016. 3.

물순환안전국

[물순환정책과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□	주민의견청취
주민전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	외부전문가 자문회의 참석
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	자치구 담당자 회의 참석
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□	확인

『잠실상수원 수질관리계획 수립』용역 준공보고

깨끗한 상수원을 확보하고 이를 보전·개선하기 위한 「잠실상수원 수질관리계획 수립」용역을 시행하고 그 결과를 보고 드림

1		용 역 개 요

□  용 역 명 : 잠실상수원 수질관리계획 수립 용역

□  계약방법 : 수의계약

□  계 약 자 : (재)서울연구원

□  계약기간 : `15.7.29 ~ `16.2.26

□  계약금액 : 금48,500,000원

□  과업내용

○ 계획수립 대상구역내의 일반, 오염원, 발생부하량 현황

○ 일반관리계획 및 오염원별 세부 관리계획

○ 계획추진을 위한 재원확보에 관한 사항

○ 보호구역의 합리적 관리방안

2		추 진 경 과

○ `15. 08. 13 : 사업착수보고

○ `15. 11. 25 : 중간보고회 개최

○ `16. 02. 29 : 최종보고회 개최

3		용 역 결 과

□ 오염원 전망

오염원	지 역	2015년	2020년	비 고
인구(명)	서 울 시	1,468,578	1,454,181	△ 14,397
	경 기 도	901,677	883,318	△ 18,359
물사용량(㎥/일)	서 울 시	496,523	471,767	△ 24,756
	경 기 도	330,861	353,736	△ 22,875
가축사육(두)	서 울 시	19	19	-
	경 기 도	372,624	372,061	△ 563
폐수배출시설(개소)	서 울 시	392	392	-
	경 기 도	516	516	-
토지이용면적(㎢)	서 울 시	75	75	-
	경 기 도	385	385	-

※ 서울시 : 강동구·광진구·송파구, 경기도 : 구리시·남양주시·하남시

□ 오염부하량 전망

오염원그룹	지 역	2013년	2020년	비 고
오폐수 발생량 (㎥/일)	서 울 시	407,300	375,147	△ 32,153
	경 기 도	263,773	354,952	91,179
오폐수 배출량 (㎥/일)	서 울 시	338,934	325,250	△ 13,684
	경 기 도	190,241	235,310	45,069

□ BOD, 총인 배출부하량 전망

항 목	지 역	2013년	2020년	비 고
BOD(kg/일)	서 울 시	12,140	9,173	△ 2,967
	경 기 도	23,651	19,274	△ 4,377
T-P(kg/일)	서 울 시	762	384	△ 378
	경 기 도	1,367	825	△ 542

□ 계획지표 : 2015년을 기준으로 5.0% 저감률 적용(서울시+경기도)

항 목	구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
BOD(kg/일)	발생량	17,773	17,698	17,523	17,306	16,842	16,625
	저감량	-	-	175	173	168	166
T-P(kg/일)	발생량	640	637	866	629	623	612
	저감량	-	-	8.6	6.2	6.2	12.2

□ 오염원 관리계획

○ 점오염원 : 모든 점오염원 탄천 및 중랑물재생센터로 이송처리

○ 비점오염원

- 저영향개발 사전협의제도 도입

- 구의유수지 CSOs 저류조 설치 사업 추진

□ 잠실상수원 주변 지역의 합리적 관리방안

○ 지역 및 주민현황

- 상수원보호구역 : 강일동 및 고덕동 등 21세대

- 취락지구(가래여울마을 일부) : 강동구 강일동 17-7 일원

○ 주민요청사항

- 상수원보호구역 해제

- 하수관 정비 및 환경정비구역 지정

○ 합리적 관리방안

- 대    상 : 가래여울마을 주변 6세대

- 관리방안 : 환경정비구역으로 지정하여 관리

- 지정방안 : 주거주민의 생활불편 개선을 위해 블록단위 지정보다 현 주거지역의 번지수 기준으로 단계별 지정방안 제시

※ 지정세부방안은 관할 자치구인 강동구에서 계획수립 시행

4		향 후 계 획

□ 용역준공 및 용역비 지출

○ 용역준공 : 준공처리

○ 용역비 지출 : 금48,500,000원

○ 용역비 정산(정산서 첨부)

비 목		계약금액(원)	정산금액(원)	증감	비고
인 건 비	직접인건비	32,899,566	32,899,566	0
	소 계	32,899,566	32,899,566	0
경 비	여비	1,164,000	1,164,000	0
	유인물비	4,565,930	4,565,930	0
	전산처리비	609,990	609,990	0
	연구용재료비	370,950	370,950	0
	회의비	1,702,480	1,702,480	0	정산대상
	교통통신비	467,510	467,510	0	정산대상
	조사비	5,267,400	5,267,400	0
	소 계	14,148,260	14,148,260	0
소 계		47,047,825	47,047,825	0
일반관리비		1,452,175	1,452,175	0
총 원 가		48,500,000	48,500,000	0
합 계		48,500,000	48,500,000	0

※ 비영리단체로 이윤, 부가가치세 없음

□ 용역 준공 성과품 납품

○ 종합보고서 및 요약보고서 : 각 50부

○ 보고서 부록 : 50부

○ CD-ROM 1식 : 20부

○ 현장조사 사진첩 1식

붙 임   1. 준공신고서 1부.

2. 정산 내역서 1부.  끝.