문서번호	도로보수과-2257
결재일자	2016.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
이화신		이석재	03/14 노영석
협조

도시철도 공사장 주변 도로 합동점검 계획

2016.  3.

북부도로사업소

(도로보수과)

도시철도 공사장주변 도로 합동점검 계획

해빙기를 맞아 도시철도 공사로 인한 굴착후 임시복구로 시민불편이 발생하고 있는 경전철 공사구간에 대한 일제점검 및 정비를 실시하여 안전사고 예방 및 시민불편사항을 해소하고자 함.

□ 공사장 현황

○ 현 장 명 : 우이~신설 도시철도 민간투자사업 건설공사

○ 공사규모 : 연장 11.5km, 정거장 13개소, 환기구 55개소

○ 공사기간 : 2009년 ~ 2016년

□ 점검계획

○ 대  상 : 연장 11.2km, 정거장 12개소, 환기구 49개소

○ 위  치 : 우이동길, 삼양로, 솔샘길, 보국문길, 아리랑길, 안감내길, 보문로

○ 기  간 : 2016.3.14.(월). ~ 3.18(금).

- 1공구 ~ 2공구 : 2016. 03. 14(월) ~ 03. 16(수)

- 3공구 ~ 4공구 : 2016. 03. 17(목) ~ 03. 18(금)

○ 점검방법 : 사업소 및 공사관계자 합동점검

구 분	1공구	2공구	3공구	4공구
도시기반시설본부	서 현 준	박 종 덕	임 병 길	위 성 환
책임 감리	홍 명 기	박 기 만	박 득 균	김 대 연
도로사업소	최 완, 최병수,	최 완, 최병수,	이화신, 박성록,	이화신, 박성록,

○ 중점점검사항

- 주요대상 : 정거장 출입구 및 환기구, 복공판과 차도 접합부, 보차도 경계부 등

- 파손유형

· 복공판과 기존 포장면과의 단차, 침하 및 소파 등

· 굴착후 임시복구한 부분 평탄성 불량

- 기타 시민불편사항

· 복공판 변형 및 체결 불량에 따른 소음 진동 발생

· 차도와 보도 사이 안전시설 적정 설치여부

- 도시철도공사 완료후 임시복구구간 도로정비계획 검토

□ 향후계획

○ 점검결과 적출사항 : 도시기반시설본부 및 사업시행자에게 조치 요청

붙  임 : 위치도 1부.  끝.