소방활동 자료조사서[왕십리역 이스타빌]
문서번호	행당119안전센터-1528	결재	담당자	진압1팀장	119안전센터장
등록일자
			박홍석	박영기	03/14 박성국
수 신	내부결재
접수번호

1. 일반현황

대상명	왕십리역 이스타빌	위 치	왕십리로 309 [행당동 287-15]		전 화	2294-0790
관계인	김 영 민	소방안전 관리자	임채섭	상 주 인 원	200	수 용 인 원	1,000
주용도	복합시설	취 약 장 소		지하2층 ~ 지하5층[주차장]
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 14/5층 1개동, 건축면적 : 1,035 ㎡ 연 면 적 : 18,888 ㎡
특 이 사 항	※ 지하1 ~ 4층[점포] / 5층~14층[오피스텔] ※ 행당119안전센터 인근 왕십리로 건너편에 있음

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	0 SP설비 0 옥내소화전 0 자동화재탐지설비 0 피난구, 통로, 복도유도등 0 옥내소화전설비 0 연결송수관설비	- 해당 소방시설관리 철저토록 지도함
연소확대요인	0 연소우려 상황 -인접건물과의 거리 -창문등 연소확대요인 -용도별,층별 연소우려상황	- 인접건물과 이격거리 5미터이내에 건물 위치함
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	0 위험물,독극물,폭발물, 등 유해물질 0 고압, 가연성,독성가스 등 0 특수가연물 및 기타 가연성물질	- 해당없음
화기취급상황	0 취급장소 0 화기종류 0 용 도 0 취약요인	- 도시가스 사용[취사 및 난방용]

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	0 소방차량 진입 및 현장부서 장애요인 0 특수차 활용여부	- 진입 및 부서 가능함 - 특수차 진입 및 활용 가능함
긴급 통행	0 일반도로의 비상용 도로 유무 0 빈 공터 등	- 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	0 연소 및 폭발위험 범위 0 예상 피난 범위 0 인명구조 및 대피 여건 0 대피 및 피난통로 0 불특정다수인 출입 및 수용장소 0 야간근무 또는 숙직상황	- 계단 및 피난통로 확보됨 - 옥상층으로 대피유도
비상용승강기 및 피난계획	0 설치 위치, 대수, 속도, 승차인원 0 사용가능여부 0 계단 설치 등	- 승강기 3대 사용가능함
소화용수시설	0 자연수리 - 위치, 종류,거리, 수량 등 - 소방차 진입 및 사용여부 0 공설․사설수리 - 위치, 종류, 관리상태	- 광소553호,광소329호,광소317호 활용가능 함
기타 조치사항	0 특이사항 없음.	- 특이사항 없음

2016 년  3 월 14일

조사자 : 행당119안전센터  소방위    성명   최 수 혁 (인)

소방장    성명   박 홍 석 (인)