문서번호	행정지원과-6516
결재일자	2016.3.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	남부수도사업소장
백윤미	여종순	이두영	03/14 전영석
협 조

2016년 아리수 품질확인제 추진계획

2016. 3.

남부수도사업소

(행정지원과)

2016년 아리수 품질확인제 추진 계획

사업소 관내 각 가정을 방문하여 수도꼭지 수질검사를 실시하고 아리수에 대한 정보제공 및 우수성을 홍보하여 음용률 향상에 기여하고자 함

1				추진근거

❍ 2016년 아리수 품질확인제 추진계획(본부 수질과-486, 2016.1.15.)

❍ 2016년 아리수 수질관리 계획(행정지원과-3068, 2016.2.5.)

2				2015년 추진실적

❍ 기    간 : 2015. 4. ~ 11.(8개월)

❍ 추진목표 : 40,826건

❍ 실    적 : 48,102건(목표대비 117%)

(단위 : 건)

총 계	노후주택	아리수 음수대	희망(신청) 가구	옥내배관 교 체	서민임대 아파트	보육시설	아리수 아파트
48,102	33,605	8,489	2,628	1,283	874	712	392

※ 부적합 발굴 및 개선완료 : 104건

3				사업개요

❍ 기    간 : 2016. 3. ~ 10.(8개월)

❍ 추진목표 : 40,826건

❍ 대    상 : 노후주택, 급수환경개선가구, 학교, 보육시설 등

❍ 추진방법

수질검사반 편성	⇒	검사지역 사전예고	⇒	수질검사 실시	⇒	실적관리

4				세부 추진계획

❍ 추진목표 : 40,826건

구 분	계	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
목표건수	40,826	5,100	5,500	5,700	5,500	4,800	4,800	4,826	4,600
근무일수	166	22	20	21	21	21	22	19	20
1일 조별건수	27건 (평균)	26	30	30	29	25	24	28	26

❍ 검사대상별 분류현황

계	서민임대 아파트(세대)	급수환경 개선가구	노후주택, 희망(신청)가구 등	아리수 음수대(대)	아리수 아파트(세대)	보육시설 등(개소)
40,826	15,084	11,000	8,879	3,169	1,568	1,126

❍ 수질검사반 운영

- 인    원 : 23명(수질팀 직원 4명, 기간제근로자 19명)

※ ‘16. 2. 23 기간제근로자(19명) 근로계약 체결 완료

- 수질검사원 사무실 : 사업소 2층 소통관

- 검사반 편성 : 5반 9개조(2인 1조)

						총괄 : 수질팀장
						담당 : 백윤미
													음수대 전담반
													기간제 : 9조
1반(동작구)				2반(관악구)					3반(영등포구)						4반(금천구)
반 장 : 이상일 기간제 : 1·2조				반 장 : 강태수 기간제 : 3·4조					반 장 : 김은태 기간제 : 5·6조						반 장 : 이상수 기간제 : 7·8조

- 담당지역 지정(붙임2) : 4개구 64개동(영등포 18, 관악 21, 동작 15, 금천 10)

- 검사반 운영방법(기간제근로자)

검사대상 선정	⇒	수질검사 및 결과안내(홍보)	⇒	검사결과 실적보고
•일일 검사대상 선정 •대상지역 지리파악		•각 반장이 차량지원 (조별 1지점) •품질확인제 실시		•사무실 복귀(대중교통) •일일 실적보고서 작성 •검사기기, 시약 등 준비

❍ 기기 및 차량

- 측정기 : 수질검사기기 13세트

단위	기기명	비 고
1set	탁도계, 잔류염소계, 색도계(철‧구리), pH미터	•1세트/수질검사원 1개조 ⇒ 9세트 •1세트/반장 ⇒ 4세트

- 차량지원 : 총5대

연번	차량번호	지 역	조 별	비 고
1	14어2414	동작구(이상일)	1,2조	관용
2	70보3968	관악구(강태수)	3,4조	관용
3	14어2428	영등포구(김은태)	5,6조	관용
4	14어2424	금천구(이상수)	7,8조	관용
5	80보1375	4개구(조재택)	9조	관용

❍ 검사지역 사전예고

- 공동주택, 학교, 공공기관 등 : 수질검사 실시 전 안내 공문 발송

- 일반주택(단독‧연립) : 자치구 주민센터를 통한 품질확인제 홍보협조 요청

※ 동주민센터 홈페이지 게시, 각종 주민회의시 품질확인제 안내

❍ 검사항목 : 1차 검사 부적합시 2차 검사 실시

- 1차 검사(현장) : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

※ 서울물연구원 소믈리에 교육 이수 후에 맛‧냄새 감별 병행 실시

- 2차 검사(실험실) : 7항목(일반세균, 총대장균군, 대장균, 아연,망간, 염소이온, 암모니아성질소)

1차 검사(현장)시 유의사항
▷ 수질검사의 신뢰도 제고를 위하여 수도꼭지에서 나오는 수돗물을 퇴수하지 않고 즉시 채수하여 검사 - 잔류염소, 철 등 기준 초과시 옥내배관에 정체되어 있는 수돗물을 1분 내외 출수시킨 후 재검사(초기수, 재검사 수치는 아리수 품질확인제 결과표에 모두 기록) - 재검사를 실시한 경우에는 시민에게 초기수(배관정체수)와 퇴수 후의 수질 차이에 대하여 충분히 설명

❍ 검사결과 조치

- 적합 : 아리수품질확인제 점검결과표·검사필증(붙임3) 현장배부, 검사결과 상세 설명 및 아리수의 우수성 대면 홍보

- 부적합 : 7항목 추가 수질검사 실시, 원인파악, 개선시까지 부적합시설 관리(수질팀)

❍ 소믈리에 교육이수

- 대상 : 수질검사원 19명, 수질팀 직원 1명

- 일자/장소 : 4월~5월 예정, 서울물연구원

- 내용 : 수돗물에서 발생할 수 있는 소독냄새, 금속맛 등 맛‧냄새 감별 실습

4				부적합 시설관리

❍ 2015년 부적합시설 현황 : 검사실적 대비 0.2%(104건/48,102건)

수질검사 부적합 항목					부적합 원인		개선완료
계	탁도	탁도+철	철	맛·냄새	옥내배관 노후	비닐호스 사용
104	14	6	51	33	99	5	104

❍ 부적합 관리반 : 백윤미, 각 반장(이상일, 강태수, 김은태, 이상수)

❍ 1차 수질검사 부적합시 처리절차

1차 수질검사 기준초과	⇒	2차 수질검사	⇒	원인규명	⇒	개선안내 및 관리

- 2차 수질검사 : 시료 채수 후 수질실험실에서 7항목 추가 검사

- 원인규명 : 옥내배관 노후, 물탱크 체류시간 과다, 물탱크 미청소 등

- 개선안내‧관리 : 관리카드 및 대장 작성(붙임 4), 원인별 개선방법(옥내배관 교체, 물탱크 청소 등) 안내

5				행정사항

❍ 아리수 품질확인제 추진실적 보고

- 주간 실적관리(매주 목요일) : 조별 검사실적, 추진율 관리(붙임 5 서식)

- 월간 추진실적 제출(익월 5일) : 수질과(붙임 6 서식)

❍ 기간제근로자 관리

- 휴가 등 근무상황관리, 임금지급(익월 1일), 4대 보험료 납부(익월 10일한)

붙임 : 1. 아리수품질확인제 추진대상 현황(유치원, 어린이집 등).

2. 수질검사반 편성 및 조별 담당동 현황.

3. 아리수품질확인제 점검결과표 및 검사필증.

4. 부적합시설 관리카드 및 대장.

5. 주간실적 보고 서식.

6. 월간 추진실적 보고 서식.

7. 일일근무상황부 서식.  끝.