문서번호	수처리연구과-1892
결재일자	2016.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		장동우	03/14 최영준
협조

막여과 정수시설 현안회의 결과 보고

서울물연구원

(수처리연구과)

막여과 정수시설 현안회의 결과보고

환경부 국책사업으로 건설하여 운영중인 막여과 정수시설 현안회의 결과를 보고 드림

□ 회의개요

○ 일시 : 2016.3.11.(금) 16:00 ~ 17:40

○ 장소 : 서울물연구원 혜윰실

○ 참석자 : 9명

- 물연구원 : 연구원장, 수도연구부장, 수처리연구과장, 이광제

- 영등포정수센터 : 운영과장, 이용은

- ㈜한화건설 : 박승국 소장, 박정수 차장, 이태국

○ 회의안건

- 막모듈 교체 설치 관련 사항

- 막여과 시설 가동율

- 환경부 국책연구과제(에코스마트사업) 후 운영방안

□ 회의결과

○ 막모듈 교체 설치 관련 사항

- 막모듈 생산 수급 지연됨에 따라 대체 가능한 막모듈 조사***************

- 교체 막모듈 7월 입고 및 설치 예정 ⇒ 10월 인계인수(안)

○ 막여과시설 가동율

- 막모듈 교체 이전까지 막오염 저감을 위해 처리수 저감 생산

⇒ 1만톤 이내, 가동율 40%

○ 환경부 국책연구과제(에코스마트사업) 종료 후 운영방안

- 환경부 국책연구과제 종료(’16.4.30)후 연구비 지원 불가함에 따라 주관연구기관(㈜한화건설)에서 막여과시설 운영에 따른 어려움 예상됨

∙ 문제점

① 막여과시설 운영에 따른 책임 : 문제 발생시 책임자 및 책임소지 불분명

② 인건비(막여과시설 오퍼레이터)

: 소수의 비상주 인원을 투입하여 막여과시설 운영

⇒ 막여과시설 문제점(운영정지 및 로직 트러블) 발생시 긴급대처 어려움

③ 약품비(막모듈 세척비용)

∙해결방안

① 막여과시설 소유 및 운영 : ㈜한화건설

1안) 국책과제 종료시 상주인원 파견 또는 자체채용(오퍼레이터)하여 파견

2안) 막모듈 교체전까지 직접 처리수 저감 생산

3안) 연구원 및 정수센터와 협의하여 막모듈 교체전까지 시스템정지

⇒ 막여과설비(모듈 포함)에 영향을 주지않는 범위(제조사가 제안하는 막모듈 보관방법)에서 시스템 정지

② 가동율 및 생산량 확보 : 1지 추가 교체하여 80% 이상 확보

③ 문제점 해결을 위해 의사결정권자 모여서 문제해결

⇒ 연구원, 정수센터, ㈜한화건설, 외부전문가(대학교수)등 모여 현안회의

○ 기타사항

- 대체 막모듈에 대한 성능 및 효율성 검토

□ 향후계획

○ 막여과시설 정상화를 위한 현안회의 : ’16.3.24(목)16시 영등포정수센터.  끝.