문서번호	운영과-976
결재일자	2016.3.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
김병기		이동신	03/15 이성재
협 조
	관리과장			한병연
	시설보수과장			강병수
	주무관			이도훈

-중랑물재생센터 공공하수도(하수,분뇨 등)-

기술진단 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3

중랑물재생센터

(운영과)

- 중랑물재생센터 공공하수도(하수,분뇨 등) -

기술진단 시행계획 보고

우리센터 하수,분뇨시설의 최적운영 및 운전조건 개선에 따른 처리효율 증대로 운영예산 절감 및 환경보전에 기여하기 위하여 공공하수도 기술진단을 시행하고자 함.

□ 추진 목적

○ 시설의 최적운영 및 운전조건 개선으로 처리효율 증대

○ 예산편성·국고지원 등 시설개선의 객관적 자료로 활용

□ 시행 근거

○ 하수도법 제20조 및, 같은 법 시행령 제16조 (2014.11.19 개정)

○ 공공환경시설의 기술진단비용 (환경부고시 제2013-143호, 2013.11.18)

○ 공공하수도 기술진단 업무처리규정 (환경부훈령 제1154호, 2015.5.28)

□ 진단 주기

○ 사용개시 공고일로부터 5년 주기 (하수도법 시행규칙 제14조제1항 관련)

- 최근 기술진단 실적 : ‘09년, 금회 진단시기 : ‘16년

※ 센터 시설현대화 관련 한강유역환경청 기술진단 시기 변경 승인(‘12.7.26)

□ 진단 대상

○ 시 설 명 : 서울특별시 중랑물재생센터

○ 소 재 지 : 서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64 (송정동 73번지)

○ 진단용량 : 하수 – 134만m³/일, 분뇨·정화조 – 4,000㎘/일

구분	하수 시설용량(m3/일)	하수 진단용량(m3/일)	비고
1처리장	250,000	-	시설현대화 사업 중
2처리장	460,000	460,000
3처리장	780,000	780,000
4처리장	100,000	100,000
계	1,590,000	1,340,000	1처리장 진단제외

□ 진단 내용

○ 현상 및 공정진단

- 운영현황, 현장 실측자료 등에 의한 처리공정의 적정운영 여부 등 처리계통 전반에 대한 문제점 파악 및 개선방안 제시

○ 시설진단

- 기계,전기 등 설비전반에 대한 정상작동여부, 운전효율 검토를 통한 문제점 분석 및 개선방안 제시

○ 운영진단

- 처리시설 운영조직, 운영인력, 유지관리비의 조사·분석

- 단위시설별 운영요원의 실무기술능력 배양을 위한 기술지도 등

□ 진단 기관

○ 기술진단전문기관 (하수도법 제20조의2 관련)

제20조의2(기술진단의 대행 등) ① 공공하수도관리청은 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단(이하 "공단"이라 한다) 또는 제2항에 따라 등록한 자(이하 "기술진단전문기관"이라 한다)로 하여금 제20조제1항에 따른 기술진단을 대행하게 할 수 있다

※ 기술진단전문기관 대행 사유 : 한국환경공단 착수일정 지연(‘16년 9월 이후)

□ 추진 계획

○ 입찰방법 : 일반공개경쟁입찰 (사업수행능력 평가 후 적격심사)

○ 총사업비 : ***************

○ 예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터운영, 공공운영비(공공환경시설 기술진단 추진사업)

□ 추진 일정

○ 기술용역타당성심사 및 건설기술심의(용역발주심의) : ‘16.3∼’16.4월

○ 사업수행능력 세부평가기준 심의 : ‘16.4월

○ 용역발주 및 업체선정 : ‘16.5월

○ 용역시행 : ‘16.6월~’16.12월

붙임문서 : 1. 공공하수도 기술진단 범위와 방법 1부. 끝.