보    고    서

등록번호	시설관리과-7778

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	서영인	채재일	03/16 代채재일

‘16년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비계획(급수운영과-4822,’16.03.15)과 관련하여 종로구 관내 파손된 보온재 및 뚜껑에 대하여 정비코자 아래와 같이 보고합니다.

2016. 03. 16

복 명 자 : 지방시설서기  서 영 인

1. 관련근거 : ‘16년 수도계량기 보호통 보온재 정비계획(급수운영과-4822,’16.03.15)

2. 위    치 : *********************************

3. 보고내용

가. 수도계량기보호통 전수조사 결과 보온재 및 뚜껑이 파손, 망실되어 동파의 우려가 있는 보호통 정비가 필요한 실정임.

나. ‘15.12월부터 2월까지 동파가 된 수전의 보온재 및 뚜껑에 대하여 시급한 정비가 필요함.(정비대상 목록 첨부참조)

다. 정비대상에 없더라도 파손 또는 망실 및 응달에 보호통이 위치해 동파의 우려가 있는 보호통에 대하여 집중 정비를 요함.

(단위:개)

구분	계	보온재교체	뚜껑교체	비고
계	1280	1,111	169
15mm	449	324	125
20mm	145	101	44
25mm 이상	39	39	-
기타	647	647	-	정비대상 목록외 정비목표

※ 소요예산(4,100만원) : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(지원사업성시설비)

4. 조치의견

가. 수도계량기 동파를 최소화하고자 파손, 망실된 보온재 및 뚜껑에 대하여 정비코자 하며,

나. 동 공사를 『2015년 창신동등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)』 및 『2015년 평창동등 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』 계약업체에 작업지시코자 합니다.

붙임 : 1. 보온재 정비대상(464개소) 1부.

2. 뚜껑 정비대상(169개소) 1부.  끝.