문서번호	정수운영과-3155
결재일자	2016.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정지영		代권영철	03/17 차윤기
협조

탈수기 3호기 여과포 교체 계획

광암아리수정수센터

(정수운영과)

탈수기 3호기 여과포 교체 계획

환경

배출수처리시설에 설치운영중인 필터프레스 탈수기 3호기의 여과포를 교체하여 원활한 배출수처리시설 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		일반현황

□ 근 거 : 「탈수기 여과포 교체 및 점검 계획」 (정수운영과-11509(2015. 11. 10.))

□ 탈수기 현황

구 분	설치대수	형식	설치년도	규격	여과포 수량
필터프레기 탈수기	3대	필터프레스	2011년 3월	ISDG-H1500 X 72	72개/대
비 고	※ 종전교체일자 1호기 : 2015년 11월, 2호기 : 2016. 1월, 3호기 : 2014년 4월

□ 여과포 교체 일정

구분	1호기	2호기	3호기
교체 예정일	2015. 11.(교체완료)	2016. 1.(교체완료)	2016. 3.

Ⅱ		여과포 교체계획

□ 대 상 : 탈수기 3호기

□ 방 법 : 탈수기 전문업체에 의뢰하여 교체

□ 내 용

○ 소모품인 여과포는 현재 보유중인 여과포를 사용하고 관련 부품만 구매·교체

※ 여과포 보유분 : 129매 (탈수기 1기 당 여과포 72매 필요)

○ 여과포 교체 시 여과포 관련 부품 추가 구매·교체

○ 시설점검 : 여과포 교체 시 전반적인 점검 및 청소를 실시하여 고장 및 교체가 필요한 부품 등은 자체수리 및 전문업체에 조치의뢰

- 유압유니트 필터 교체

- 유압배관 교체 등

Ⅲ		소 요 예 산

□ 소요예산 : 약9,500천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

(배출수처리시설 유지관리)

붙 임 : 관련 방침서 1부.  끝.