문서번호	급수운영과-6414
결재일자	2016.3.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이일로		03/17 조면행
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 양천구 관내 상수도시설물을 조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2016. 3. 17.

보고자 : 지방시설주사  이 일 로

□ 시설물 정비개요

- 현장조사일 : 2016. 3. 3.~ 3. 15.

- 정비내용 : 맨홀 소음민원 등

- 점 검 자 : 이일로, 홍순배

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	규격	점검결과	조치계획
1	신도림동 691앞	맨홀돌출	648	보도면과 철개설치가 높아 행인 통행시 맨홀에 걸려 넘어질 우려가 있어 주민생활이 불편이 있음	맨홀(철개)가 보도면과 맞게 철개 인하하여 민월해결이 필요하여 작업지시코자 함
2	구로2동 486-53앞	맨홀소음	648	도로면과 철개설치가 단차로 차량통행 소음(진동)이 발생하여 주민생활이 불편이 있음	맨홀(철개)가 도로면과 맞게 철개 인상하여 민월해결이 필요하여 작업지시코자 함
3	고척동 52-332앞	맨홀침하	648 (2개소)	도로면과 철개설치가 단차로 차량통행 소음 및 철개가 흔들려(진동) 주민생활이 불편이 있음	맨홀(철개)가 도로면과 맞게 철개 인상하여 민월해결이 필요하여 작업지시코자 함

□ 조치의견

- 상기와 같이 관내 상수도 시설물 정비 하고자 ************************

******************************************로 하여금 작업지시

코자 합니다.

○ 공사개요 : 신도림동 691앞 2개소 맨홀 소음민원 등

○ 작업기간 : 2016. 3. 17. ~ 4. 4.

○ 소요예산 : 5,000천원

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.