문서번호	현장대응단-2305
결재일자	2016.3.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★담당자	지휘3팀장	현장대응단장		소방서장
김영철	조승기	김시옥		03/17 김병로
협 조	행정팀장		김승기
	예방팀장		이대우

『화재조사요원 감식능력 향상을 위한』

2016년 상반기 화재재현실험 추진계획

강 서 소 방 서

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

- 화재조사요원 감식능력 향상을 위한 -

2016 상반기 화재재현실험 추진계획

화재사례를 적용한 재현실험을 통한 실증적 고찰과 과학적 원인규명으로 화재조사요원의 감식능력을 향상시키고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 현장대응단-3907(2016.3.10.)『제8회 전국화재조사 우수사례 발표대회 개최 계획 알림』

Ⅱ		추진목적

□ 화재 재현실험을 통한 과학적원인 규명 및 기초자료 축적

□ 화재조사요원 감식능력 향상으로 재난조사 공신력 확보

Ⅲ		세부추진계획

가연물 연소시 산소공급 조건에 따른 차별화된 연소형상(패턴)을 규명하여 발화열원 및 원인 판정시 기초 자료로 활용하고자 함.

자료 수집 및 분석 (3월 셋째주)

□ 과거 동종의 화재이력 수집 및 화재학 이론 고찰

□ 수집된 자료 와 이론간 상관관계 분석

가설수립 (3월 셋째주)

□ 전기레인지 발열부 와 접한 가연물 종류에 따른 연소형상 이론

√ 일반의류 : 발열부와 접한 의류의 전체적인 탄화흔 추정

√ 빈 종이박스 : 발열부와 접한 종이박스 바닥 전체적인 탄화흔 추정

√ 내용물 종이박스 : 종이박스 내용물과 옆면, 윗면부분 탄화흔 추정

√ 불연재가 담긴 종이박스 : 종이박스 바닥 일부만 탄화 추정

□ 전기레인지 발열부 와 접한 가연물 무게에 따른 연소형상 이론

√ 종이박스 가연물 1~15㎏ : 무게가 낮을수록 국부적인 바닥 탄화추정

□ 전기레인지 발열부 와 가연물 사이 틈새공간 여부에 따른 연소형상 이론

√ 발열부와 접한 가연물 : 착화․발화 시간이 길고 바닥 탄화 적음 추정

√ 발열부와 1㎝미만 가연물 : 착화․발화 시간이 짧고 국부적인 바닥 탄화 추정

□ 가연물 무게 및 틈새공간 여부 따른 바닥 탄화흔 상관관계 이론

√ 무게에 따른 바닥 탄화흔 : 반비례 그래프 형성

√ 틈새공간 여부에 따른 바닥 탄화흔 : 정비례 그래프 형성

□ 가연물 연소시 산소(공기)의 유동(흐름)이 미치는 연소형상을 화재 공학적 전문지식, 사례, 경험 등을 토대로 가설 수립

가설검증 [가연물 연소시 공기의 유동이 미치는 연소형상 연구]

□ 실험개요

- 기  간 : 2016. 3. 21.(월) ~ 3. 31.(목)

- 장  소 : 강서소방서 화재조사 분석실 / 방염실

- 인  원 : 6명(지휘팀 조사․감식 전원)

- 준비물  : 전기레인지, 종이박스, 주방집기류, 일반의류, 불연재(벽돌 등), 열전대, 적외선 온도측정기, 탄화면적 측정기, 저울, 캠코더, 사진기 등.

※ 열전대 : 본부 화재조사팀 협조 / 적외선 온도측정기 : 전기안전공사 협조

□ 실험방법

※ 실험장소 및 주변 환경(온도, 습도, 풍속 등) 동일 조건

ⓛ 전기레인지 발열부 와 접한 가연물(종류별/무게별)에 따른 연소실험

√ 가연물 종류별  - 일반의류 / 빈 종이박스 / 집기류 종이박스 / 불연재 종이박스

√ 가연물 무게별 - 1㎏ / 5㎏ / 10㎏ / 15㎏

⓵	⇒	⓶	⇒	⓷	⇒	⓸
발열부 접한 가연물 (종류별 / 무게별)		발열부 작동		착화,발화까지의 시간,온도 측정		연소형상 관찰

② 전기레인지 발열부 와 가연물 사이 틈새 공간 여부에 따른 연소실험

√ 빈 종이박스 (동일한 무게와 크기) – 틈새공간 無  / 틈새공간 有

√ 집기류 종이박스 (동일한 무게와 크기) – 틈새공간 無 / 틈새공간 有

⓵	⇒	⓶	⇒	⓷	⇒	⓸
발열부 접한 가연물		발열부 작동		착화,발화까지의 시간,온도 측정		연소형상 관찰
발열부 非접한 가연물

□ 실험실(방염실) 장비 배치도

전기레인지

종이박스

노트북

□ 실험내용

- 가연물 종류 및 무게에 따른 탄화면적 및 연소형상 관찰

- 발열부 와 가연물 사이 틈새공간 여부에 따른 연소형상 관찰

- 각 실험별 시간에 따른 온도변화 관찰

※ 가설 검증(재현실험)실패 → 가설 재 수립 → 실험 방법 채택  → 재 검증.

□ 화재사례

******************************* *

************************************

************

************************************************************

*************

***************************************

사진 1,2	주방 후드 수납장 및 전기쿡탑 상부 가연물 배치

사진 3,4	전기쿡탑 상부면 가연물 탄화 및 발굴후 모습

주요 실험 장비

명 칭	사 진	주요기능	비 고
전기레인지 (하이라이트)		❖ 원형으로 분포된 열선이 세라믹 상판을 가열하여 요리를 조리하는 기구
적외선 온도측정기		❖ 온도 변화 및 온도측정	전기안전공사장비
탄화면적 측정기		❖ 물질의 탄화면적을 디지털로 측정하는 계측기
열전대선 (온도센서 와이어)		❖ 센서가 있어 물질의 온도를 감지하는 장비 (육안으로 보이지 않은 위치에 자유롭게 설치 가능, 계측)	본부장비
비디오 카메라		❖ 실험과정 등 주요자료 녹화 저장용으로 활용

Ⅳ		기대효과

❍ 실험결과 가연물 종류 및 무게에 따른 연소형상 규명

❍ 가연물 연소시 공기(산소) 유동에 따른 연소형상 규명

❍ 제한적 공기(산소)가 가연물 연소시 미치는 영향을 규명하여 발화지점 및 발화요인 판정시 오류 최소화

❍ 화재조사․감식 요원의 전문화 및 업무역량 향상

Ⅴ		행정사항

❍ 비번활동시 실시하는 재현실험에 대해 초과근무 인정

❍ 재현실험 일정에 맞게(사전협조) 예방과 방염실 사용

❍ 재현실험시 안전관리자 동석 및 보호장구 착용으로 안전사고 사전 방지.

❍ 옥내소화전 연결 및 소화기 등을 비치하여 화재 확산 대비.

끝.이곳을 마우스로 누르고 내용을 입력하세요.