수질 부적합지점에 대한 재검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	류현선	박번수	03/21 이희세

	수질기준 부적합지점에 대하여 재검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 3. 21(월)
보고자 환경8급 류현선

복       명       내       용

건  명

수질 부적합지점에 대한 재검사 결과 보고

내용

○ 검사항목 : 1차검사(5항목), 2차검사(7항목)

○ 검 사 자 : 1차검사(윤영재), 2차검사(류현선)

○ 검사결과 : 붙임문서 참조

검사일 (최초 검사일)	시설 유형	소재지	검사 지점	1차 검 사 항 목					검사 결과
				탁도 (NTU)	잔류염소 (㎎/L)	pH	철 (㎎/L)	구리 (㎎/L)
				0.5이하	4.0이하	5.8~8.5	0.3이하	1.0이하
16-3-16	공원	마포구 상암동 485-56	주차장	0.15	0.04	7.1	0.01	0.01	부적합

○ 보고자 의견

- 마포구 상암동 지점은 지속적으로 잔류염소가 부족하여 2015년 12월 사용중지를

통보하였으나 사용빈도가 높은 곳에 위치하고 있어 공원측에서 유선으로 재사용

요청이 들어옴.

⇒ 재검사 한 결과 잔류염소가 미달되고 2차 수질검사 결과도 일반세균

초과로 음용수로 사용하기에 적합하지 않아 사용중지 및 이전설치를 재통보함.

끝.

비 고

○ 붙임 : 관리카드