문서번호	시설보수과-523
결재일자	2016.3.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
송민섭	김재봉	김일운	03/22 최홍식
협 조

제1처리장 최초침전지 보수공사 계약심사 결과에 따른 조치계획

2016. 3

난지물재생센터

(시설보수과)

제1처리장 최초침전지 보수공사

계약심사 결과에 따른 조치계획

□ 제1처리장 최초침전지 보수공사를 시행코자 계약심사과에 설계심사를 의뢰하였던 바, 아래와 같은 지적사항이 있어 이에 대한 검토 및 조치계획임

□ 추진경위

❍ 2016. 3. 4 : 계약심사의뢰(계약심사과)

❍ 2016. 3. 17 : 계약심사 결과 통보

□ 공사명 : 제1처리장 최초침전지 보수공사

위 치	제1처리장 최초침전지(1계열 2지, 4지, 5지, 7지)
규 모	단면복구보수 t=10mm 벽체 1,836㎡, t=20mm 벽체 1,669㎡, t=20mm 천정 514㎡
공사기간	착공일로부터 120일간

□ 심사결과 : 감122,504천원(12.5%)

(단위 : 원)

구 분	설계 금액	심사 금액	조정 금액	조정률
재 료 비	366,758,977	317,229,703	-49,529,274
노 무 비	294,890,634	263,753,755	-31,136,879
경 비	118,151,966	100,902,692	-17,249,274
일반관리비	42,889,086	37,503,738	-5,385,348
이 윤	68,309,337	60,243,612	-8,065,725
공급가액	891,000,000	779,633,500	-111,366,500
부가가치세	89,100,000	77,963,350	-11,136,650
도 급 비	980,100,000	857,596,850	-122,503,150	12.5%

□ 주요심사 조정내용

❍ 자재단가조정

- 스테인리스강판 : 37,000,000원/톤 → 3,520,000원/톤 등

❍ 일위대가 조정

- 제경비 : 간접노무비 11.6% → 11.9%(6개월미만)

기타경비 6.3% → 6.1%(6개월미만)

- 할증 : 기계조종원에 대해서는 할증제외(건기연 질의결과)

[hwd공법]

- 프라이몰 : 표준품셈건축17-2-1 적용(2회)

- 코트505 : 표준품셈건축17-2-2 적용(2회)

- 단면복구재 : 천정할증 10% 제외

- 강관비계 : 합판 및 철선 재료량이 비계발판 설치와 중복

- 앙카볼트 설치 : 철골공 0.08인 → 착암공 0.007인

보통인부 0.007인(개선품)

- 공사용조명 설치 및 철거 : 표준품셈16-4 적용

- 흡입준설 : 표준품셈16-2-4 적용

진공흡입준설차 : 특별인부, 보통인부의 상여계수 제외

건설기계운전사 → 화물차운전사

□ 기타사항

❍ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 사업발주

□ 조치계획

❍ 상기 계약심사과 지적사항은 설계도서 재작성 설계 후 공사발주하고 재무과로 계약의뢰코자 합니다.

첨부 : 1. 계약심사 결과 통보(공문 사본) 1부.

2. 계약심사 조정내역 및 사유서 1부.

3. 심사결과 요약서 1부.

4. 세부내역 1부. 끝.