문서번호	급수운영과-5791
결재일자	2016.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이보민		03/24 조상덕
협조

누수로인한 침하보도 원상복구요청 보고

(대치동 942)

2016.   3.

누수로인한 침하보도 원상복구요청 보고

강남구 대치동 942 앞 상수도관(D=100mm) 누수로 상기 번지의 내부 보도가 침하되어 원상복구을 요청하는 민원이 있어 현장 조사하고 그 결과를 보고합니다.

누수현황

❍ 위    치 : ******동 942 대지 내

❍ 상수도관 : D=100mm(소화전배관)

❍ 사고일시 : 2016.3.7 11:00경

********

******************대치동 942 내부침수 및 대지내 보도(사도)침하

*****************************************

*************************

*****************************************************************************

********

❍ 누수 확인 15일 전부터 지하 기계실에 물차는 현상이 발생하여 지하 유입수차단 공사를 실시했으나, 지속적으로 침수 현상이 발생하였으며, 유입량이 증가하여 우리사업소에 누수신고하여 신고당일 누수복구 완료하였음.

❍ 상기 누수로 지하 기계실 침수 및 주변보도가 침하 되었으며, 누수복구 후 수돗물의 유입 없음.

❍ 민원인이 누수로인해 침하된 보도를 원상복구하여 줄것을 요청함.

❍ 사고발생 현황도 및 사진

● 대치동 942
누수지점 피해건물 침하보도

현장조사 결과 조치의견

❍ 대지내 상수도관(소화전배관)은 소방서와 소화전 이설위치 협의하여 대지경계선 밖으로 이설코자함.

❍ 상기 지번의 침하된 보도는 누수사고로 인해 발생한 것으로 판단되는바, 우리사업소 포장복구 연간단가에 작업지시하여 원상복구(보도블록교체) 코자 함.

붙임 1. 누수복구공사 완료보고서.

2. 현황사진.  끝.