문서번호	운영과-1410
결재일자	2016.3.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
이도훈	이동신	03/24 이성재

약품 투입방법 변경에 따른

수 처리효율 측정

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.03

중랑물재생센터

운  영  과

약품 투입방법 변경에 따른 수 처리효율 측정

□ 실험 목적

약품 투입방법 변경에 의한 수 처리효율 향상성 증대

□ 실험 장소

#3처리장 D계열 1지

□ 실험 기간

2016.03.28.∼04.22(4주간)

□ 실험 항목

- BOD, COD, T-N : 2회/주

- 수온, pH, SS, T-P : 2회/일

□ 실험자

수 처리용 응집제 혼화장치 특허 출원중인 삼구화학(주)에서 한다.

□ 실험 방법

기존 표면 투입 → 압축공기를 이용하여 수심4M 지점에 약품 투입

1. Filed-Test를 위한 제품 투입장치를 실험장소에 설치

- 투입위치는 현재 약품투입 위치인 포기조 후단에서 한다.

2. 정확한 실험 결과를 위해 투입은 원액 투입을 기준으로 한다.

3. 효율적인 분석을 위하여 D계열 2,3,4지의 샘플을 채수하여 비교측정 한다

- 샘플채수는 각 지별 1차처리수(초침)와 2차처리수(종침)에서 한다

- 샘플채수는 하루 2회 실시하며 각각의 수치 변화를 확인한다.

4. 각 지에서 채수한 샘플의 측정자료를 비교 분석하여 투입방법 변경에 따른 효율        을 확인 한다.

5. 측정자료를 활용하여 약품 투입율을 정한다.

□ 측정 방법

- pH, 수온, BOD, COD, SS, T-N, T-P : 실험자 측정(자가측정업체)

- SS, T-P : 센터 실험실에서 일 2회 측정(약품 적정 투입량 산출 근거임)

붙임 : 약품투입설비 도면 2부.  끝.