문서번호	시설관리과-7636
결재일자	2016.3.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
라정균		03/24 우종근
협 조	주무관		김대성
	주무관		이승영

순찰일지

2016.03.

남부수도사업소

시설관리과

	2016년 03월 24(목)요일 남부수도사업-시설관리과)
￭ 순 찰 자 : 라정균 박상현
￭ 순찰코스 : 코스

관 로 순 찰
구분			관로명		구경(mm)		순찰 노선명				적출내용		조치계획
매설관로			송,배수관		80∼ 500mm		상도동길 장승백이길 노량진로 시흥대로				사업소관내 상수도시설물 순찰중 노후밸브 및 구형철개 적출.		연간단가 업체에 단수홍보 후 노후밸브 및 철개 교체코자함.
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분				밸브류(개소)									밸브류(개소)
				계		제수변			공기변		퇴수변	기타	계	구형	원형	중형
점검		금 일		370		306			31		21	12	370	53	278	39
		누 계		3,270		2.822			215		112	121	3,270	256	2.696	318
적출		금 일		56		36			5		11	4	56	40	13	3
		누 계		60		4			5		11	4	60	40	17	3
배수지 및 가압장 순찰
시설물명					구 분		용 량			적출 내용			처리 내용				비 고
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명				위 치			공사내용			시공사 (연락처)	적출내용	조치내용
순찰
입회
자체 조치실적					☆ 철개 고무링 교체 등 순찰반 자체 처리 실적을 기록
기 타

□ 세부내역 처리

처 리 현 황					시설물 점검 내용
구 분 내 역			적 출 (처 리)	누 계	◈ 관로순찰 점검내용 □ □ ◈ 밸브 및 변실 점검내용 - 사업소관내 상수도시설물 순찰중 상도동 202-131번지 외 55개소 노후밸브 및 구형철개 적출. ◈ 소화전 점검내용 - - ◈ 배수지,가압장 점검내용 - ◈ 상수도철개소음 - ◈ ※
〔 관로 및 철개 〕
누 수
침하,돌출,매몰
소음,진동
포장 노면 침하				1
철개손잡이파손			36	129
철개파손
기 타
소 계(건)			36	130
〔 밸브 및 변실 〕
밸브	고장
	누수
	개폐불량		3	3
	기아박스이상(점검)
변실	사각철개
	불량철개파손
	변실불량
	토사유입		2	2
	침 수		15	99
	기 타
소 계(건)			20	104
〔소화전〕
소,불출수
자체 처리
소방서이첩
소 계(건)
〔배수지, 가압장, 지하철등 유관공사〕
배수지				12
가압장
유관공사장
소 계(건)				12
〔기타사항(민원처리 등)〕
철개민원		자체 처리
		담당자 이첩		1
		이 상 없 음
기 타				1
소 계(건)
계			56	247