문서번호	기전과-2787
결재일자	2016.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
안종필		03/24 이영목
협 조

북악터널 차단막 철거 계획 보고

2016. 3

기 전 과

북악터널 차단막 철거계획 보고

북악터널 평창방향에 고장난 진입차단막(체인형)을 철거하여 안전사고를 예방코자 보고 드림.

□ 관련근거

□  2012. 3. 22 : 터널 안전사고 발생 취약시설물 철거지시(도로시설과)

□  2012. 4. 17 : 차단막 철거 계획 (기전과)

□ 철거경위

□ 터널 진입차단막 5개소 철거 지시 (도로시설과)

- 철거대상 : 북악 하행선, 구기(상,하행선), 자하문(상,하행선)

- 설치된 차단막은 체인형(구형)으로 고장이 잦고, 추락시 안전사고        위험이 있으므로 고장난 개소는 우선 철거를 시행하고

- 정상운영중인 북악터널 상행선 차단막(체인형)은 고장발생시 철거

□ 차단막 철거(5개소) : 연간단가업체 철거(‘12.5월)

□ 조치계획

○ 위 철거 경위에 따라 아직까지 철거되지 않은 북악터널 상행선        차단막은 현재 고장난 상태로서 안전사고 위험이 있어 연간단가       업체로 하여금 철거코자 함.