문서번호	공간정보과-2315
결재일자	2016.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		代장기덕	03/24 강신재
협조

관외출장 결과보고

2016. 3.

상수도사업본부

【공간정보과】

관외출장 결과보고

‘스마트 자산관리시스템 도입’의 성공적인 추진을 위해 「상하수도 자산관리 국제 세미나」등 관외출장 결과를 보고 드림.

□ 출장개요

❍ 출장일자 : 2016. 3. 22.(화) ~ 23.(수)【1박2일】

❍ 출 장 지 : 벡스코【부산광역시 해운대구】

❍ 출 장 자 : 장기덕, 신정민

❍ 출장목적

- 상하수도 자산관리 국제 세미나 참석

- 상수도 GIS에 적용가능한 물관련 최신 산업기술 동향 조사

□ 출장결과

❍ 상하수도 자산관리 국제 세미나

- 유럽 : ’06년에 자산관리를 도입, 현재 상하수도 인프라 시설 관리에 활용하고 있음. 자산관리는 의사결정의 중요한 도구로 투명한 절차와 질 높은 데이터 구축이 필요하며, 무엇보다 사용자의 인식이 중요함. 자산관리는 인프라의 지속적인 유지관리가 가능토록 순환형 구조를 가져야 하며, 각 단계별 요소들은 상호작용되어야 함.

- 미국 : 상수도 시설물의 파손은 광범위한 사회적 피해(단수에 따른 지역주민 생활불편, 경제혼란, 교통혼잡 등)를 야기함. 이를 예방하기 위해 자산관리를 활용하여 최소 비용으로 상수도 시설물을 전략적으로 유지관리하고 있음.

- 일본 : 인구감소에 따른 물 사용량의 감소와 현실화되지 못한 수도요금으로 수도시설 운영에 필요한 재정이 해마다 부족해지고 있음. 또한  매년 크고 작게 발생하고 있는 자연재해(지진 및 쓰나미 등)에 따른 손실 비용도 계속 증가하는 추세. 이를 해결하기 위해 각 분야에서 상수도 자산관리 도입 및 활용에 주목하고 있음.

- 한국

· 환경부 및 학계 주도로, 한국형 상수도시설(관 및 정수처리시설)의 자산관리 통합시스템 개발연구가 진행 중임. 현재 미국의 자산관리시스템을 벤치마킹하여 전국 지자체에 적용가능한 자산관리 매뉴얼, 제도(안), 프로그램 등을 개발하고 있음. ’16~18년 시범사업(테스트)을 운영할 계획.

· 영월, 정선의 유수율 향상의 일환으로 실시한  최적 배수관망 구축사업에서 노후관 대상선정에 자산관리 기법을 시범 활용하였음(한국환경공단). 향후 조사·탐사·운영 등으로 축척되는 질 높은 속성정보로 좀 더 정확한 노후관 대상선정이 가능할 것으로 판단됨.

❍ 물관련 최신 산업기술(상수도 GIS)

- 매설관 위치탐사 시스템(수자원기술) : 관 내부에 기기를 삽입, 수압에 의해 기기가 관로 내부를 이동하며 관의 위치 및 내부 상태를 확인할 수 있는 기술. 기기 후방에 조명을 설치, 촬영 영상의 화질을 크게 개선하여 내부 상태를 정확히 파악할 수 있음.

2016 국제 자산관리 세미나		매설관 위치탐사 시스템

□ 행정사항

❍ 출장여비 : 399,200원

- 운   임 : 239,200원 【59,800원 × 2명 × 2회(왕복)】

· KTX 서울 → 부산(59,800원), 부산 → 서울(59,800원)

- 일   비 :  80,000원 【20,000원 × 2일  × 2명】

- 식   비 :  80,000원 【20,000원 × 2일  × 2명】

붙임 : 승차권(상․하행) 1식.  끝.