저수조(소형) 청소대상 제외 건축물 조사보고 (고척동 98-59호)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
박경원	유명은	03/29 조면행
협 조
	주무관		김상덕

문서번호 :	급수운영과-7572

건물내부 직결급수 전환(우회배관)에 따른 저수조(소형) 청소대상 제외요청에 따른 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  03.  28.

보고자 시설7급  박경원

건물명칭	일반건물
건물현황	******	***	***	*****************
	*****	***	****	*************	****	*******
	건물용도	근생및주택	건물연면적	652.6㎡	층수	지하1/지상4
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(용량)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	-	-	-	-	-
	지 상	5㎥×1=5㎥	5㎥	PE	옥상	미설치
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	미철거
	배관 구조 변경	옥상 물탱크 앞 우회배관하여 직결로 사용
	관련도면 검토	현장 조사결과 직결급수 적정 시공됨
	기 타	-
조사자 의견		- 직결배관 여부 확인 결과 물탱크 전 우회배관에 따른 직수로 급수공급 확인됨에 따라 소형저수조 물탱크 청소대상에서 제외코자 함 (공사 완료일 : ‘16.2월 중순)

붙 임.  직결배관 사진 1부.  끝.