문서번호	박물관진흥과-2890
결재일자	2016.3.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건립지원팀장	박물관진흥과장
최기섭		최달수	03/29 代김수현
협조

2016년도『박물관ㆍ미술관』안전대진단 점검결과 보고

2016. 3.

문 화 본 부

(박물관진흥과)

2016년도『박물관ㆍ미술관』안전대진단 점검결과 보고

『박물관ㆍ미술관 안전대진단 추진 계획』에 따라 안전점검을 완료하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		안전대진단 점검개요

□ 점검기간 : ‘16.3.14(월)~3.23(수)

□ 점검대상 : 10개소

점검분야	점검대상	시설수 (공공+민간)	민관합동 점검		자체점검
			공공시설	민간시설
박물관 ㆍ미술관	박물관	6	2	4	0
	미술관	4	0	4	0

□ 박물관(6개소) : 은평역사한옥박물관, 경기여고경운박물관, 탄허기념박물관, 호림박물관, 서울올림픽기념관, 손기정기념관,

□ 미술관(4개소) : 성곡미술관, 일민미술관, 한가람미술관, 삼성리움미술관

Ⅱ		주요 점검내용

□ 건축물 및 구조체 등 손상, 균열, 위험 여부

□ 법령에 따른 안전관련 시설ㆍ장비 등의 설치ㆍ보유ㆍ운용 상태

□ 안전관련 조직 및 인력확보 여부, 재난 및 안전사고 대응메뉴얼 작성 및 활용여부

Ⅲ		점검결과

【총평】

○ 점검대상 대부문의 박물관ㆍ미술관에서 건축물의 규모 및 용도에 적합한 해당분야 안전관리자를 지정하고, 안전점검 및 훈련 실시 등 적정한 관리가 이루어 지고 있으나,

○ 손기정 박물관 외2개소는 재난 및 안전관리 기본법 제27조 및 같은법 시행령 제31조에 의하여 관할 구청에서 특정관리대상시설로 지정하여 년2회 안전점검 등의 안전관리를 하여야 하나 누락시킨 사례가 있었고

○ 또한 위 법령에 의한 특정관리대상시설 등의 지정 대상이 준공 후 15년 이상 경과된 건축물로 규정되어 있어 준공이후 시설물 하자 및 건축물이 자리를 잡는 안정화 기간(준공부터 수년 소요)에 발생 가능성이 높은 마감자재 탈락, 균열발생 등 위험요인 관리에 취약한 사례도 발견

○ 건축물 외부 옹벽 상부 배수로 청소 및 상태관리, 건축물 내부의 피난구유도등, 출입구 개폐방식 등 피난설비에 대한 관리의 부적정과 건축물 구조체 등에 발생된 균열 등에 대한 지속적 관리가 요구됨

□ 점검결과 지적사항

○ 총 지적건수 : 24건

시설명	계	구조적		비구조적 (설계도면 구비 등)
		건축물ㆍ옹벽 등	소방ㆍ피난
계	24	14	3	7
은평역사한옥박물관	4	3	-	1
경기여고경운박물관	3	2	1	-
탄허기념박물관	1	-	-	1
호림박물관(신림본관)	2	2	-	-
서울올림픽기념관	1	1	-	-
손기정기념관	4	1	-	3
성곡미술관	3	2	-	1
일민미술관	4	2	1	1
한가람미술관	2	1	1	-
삼성리움미술관	-	-	-	-

Ⅳ		조치계획

□ 지적사항은 시설물 관리자 및 시설물 안전관리 관계기관에 통보하여 위험요인 제거 및 사후관리 등 처리토록 조치

□ 국가안전대진단 관리시스템에 점검결과 등록

붙임 : 1. 안전점검 지적내용 1부.

2. 박물관ㆍ미술관별 안전점검 결과 자료 각 1부.  끝.