정 기 점 검 보 고 서

(시설물명 : 난곡터널)

문서번호	시설보수과-1274
보존기간	년
결재일자	2016.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
고흥일		이용재	03/31 이덕기
협조	주무관		신동헌
	주무관		조성래

시 설 물 명		난곡터널			시설물 개요 폭 -20m 길이 -360 m						법정구분	준공연도 1992년 06월30일
											2종
관 리 책 임 자		남부도로사업소 시설보수과					직 급			지방시설주사보				고 흥 일
점 검 자		남부도로사업소 시설보수과					주 점 검 자			지방시설주사보				고 흥 일
점 검 자							합동점검자			지방시설사무관				이용재
							합동점검자			지방시설주사				신동헌
							합동점검자			지 방 운 영 주 사 보				조 성 래
□ 점 검 일 : 2016년 3월 22일 □ 점검구간 : 전체 □ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항												조 치 후 이상발생 여 부			비 고
연번	위치		손상내용	손상 규모		손상 등급		조치내용
1	난곡터널 (하행방향)		방음벽 유리 파손	2개소		C		2015년도로시설물 일상유지보수공사보수완료
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용			손상규모		손상 등급		조치계획			전 문 가 자문여부	비 고
난곡터널 (하행방향)		터널갱구 상단부 배수로 낙엽 퇴적			1개소				직영보수반 배수로 낙엽 청소조치 및 지속적 순찰실시
난곡터널 (하행방향 부채도로 옹벽)		옹벽 상부 콘크리트 균열, 들뜸, 파손 등			1개소				2016년 도로시설물 일상유지보수공사 보수예정

붙임 : 위치도 및 사진 1부 . 끝.

□ 위 치 도

난곡터널

□ 현황사진

난곡터널 전경	난곡터널 내부 (하행선)
난곡터널 내부 (상행선)	터널갱구 상단 배수로

터널내 방음판 파손	2015년도로시설물 일상유지보수공사 보수완료
터널내 방음판 파손	2015년도로시설물 일상유지보수공사 보수완료
터널 갱구부 상단 배수로 낙엽 등 퇴적	터널 하행 부채도로 옹벽 상단부 콘크리트 균열, 파손, 들뜸