문서번호	급수운영과-6373
결재일자	2016.3.31.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
이보민	03/31 조상덕
협 조	주무관		차승현
	주무관		고원석

해빙기 재건축 공사장 점검 결과 보고(2차점검)

강남구 관내 재건축 공사장 해빙기 2차점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 3. 31

보고자 : 지방시설주사보 이보민

▣ 점검내용

○ 점검일시 : 2016. 3. 25

○ 점검자 : 강남수도사업소 이보민, 차승현, 고원석

○ 점검현황

관리연번	사업명 위치	주작업내용	수전관리			폐전관리	조례위반사항	유형별적출내용	처리 내용
			총계	철거	미철거
1	개나리4차 (역삼동 712-2,3)	174세대 거주중	1	-	1	100mm 주계량기 사용중	없음	없음	없음
2	개포주공2단지 (개포동 144)	터파기 진행중	3	3		주계량기폐전 50mm 임시급수 사용중	없음	없음	없음
3	상아3차 재건축 (삼성동 22)	터파기 진행중	1	1		주계량기폐전 50mm 임시급수 사용중	없음	없음	없음
4	대치국제아파트 (대치동 612)	골조작업 진행중	1	1		주계량기폐전 100mm 임시급수 사용중	없음	없음	없음

▣ 보고내용 및 조치의견

○ 개나리4차(역삼동 712-2,3)는 관리처분 계획인가 되었고 총 264세대중 174세대거주중이며 세대별계량기는 2005년 3월 25일 자체검침으로 관리전환되어 100mm주계량기만 사업소에서 관리하는 상태이며 현재 사용중

○ 개포주공2단지 재건축, 상아3차, 대치국제아파트 재건축은 터파기 진행중이며, 기존계량기는 모두 폐쇄하였으며, 임시급수 사용중

첨부 : 해빙기 점검표(2차) 각1부.  끝.