문서번호	기전과-4187
결재일자	2016.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
하상철		한영호	04/04 박재경
협조

해빙기대비 도로기전시설물  정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4

강서도로사업소

기전과

해빙기대비 도로기전시설물 정비계획 보고

해빙기대비 도로기전시설물(가로등•터널•지하차도) 불량개소 및 행주대교 피뢰침을 보수하여 기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		관련근거

○ 교량안전과-4878(2016.3.21.)호 : 1종교량 피뢰설비 정비 요청

○ 도로시설과- 2422(2016.3.1.)호 : 2016년 해빙기대비 도로기전시설물 점검계획 통보

○ 기전과-3751(2016.3.25.)호 : 2016년 해빙기대비 도로기전시설물 정비결과 보고

�

Ⅱ		현장순찰중 적출사항

○ 외발산지하차도 : 출입문 페인팅손상, 인터폰 소손, 차도내 소화기표시등 소손(1개소)

○ 오목지하차도 : 차도내 소화기 표시등 소손(1개소), 유리 부분파손(1개소)

○ 화곡고가 : 풀박스 노후화로 케이블 노출(5개소)

○ 행주대교 : 가로등 No3-87 선로불량

○ 행주대교 피뢰기 정비요청 접지선로 및 풀박스 불량

Ⅲ		조치계획

○ 외발산지하차도 :  출입문 페인트 재시공

인터폰 장기사용 소손 신품설치

차도내 소화기표시등 구매하여 지급설치

○ 오목지하차도 : 차도내 소화기표시등 구매하여 지급설치

차도내 소화기표시등 유리파손 교체

○ 화곡고가 : 풀박스 노후화로 케이블 노출 풀박스 5개소 신품교체

○ 행주대교 가로등선로 누전 누전선로 재포설(30m)

○ 행주대교 피뢰기 접지저항 불량 : 접지선로 125m 신설

풀박스 6개소 설치

○ 작업방법 : 우리사업소 도로기전시설물 유지보수(연간단가)업체에 작업지시

하여 시설물 정비 시행

��

Ⅳ		행정사항

○ 도로기전시설물 유지보수(연간단가)에 작업지시.   끝.