문서번호	배급수연구과-2240
결재일자	2016.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배급수연구과장	수도연구부장
박은희		김현돈	04/04 최영준
협조
	주무관		박영복

대현산 배수지 STS 도류벽 설치공사 현장 조사결과 보고

2016. 3.

서울물연구원

(배급수연구과)

대현산 배수지 STS 도류벽 설치공사 현장 조사결과 보고

㈜포스코와 협약체결한「상수도 내식성 강화기술 개발 실증연구」대상인 대현산 배수지 STS도류벽 설치공사 현장 조사 보고임

조사개요

○ 일  시 : 2016.3.30(수) 15:00 ~ 17:00

○ 장  소 : 대현산 배수지(성동구 금호동 소재)

○ 답사자 : 연구원(박영복 연구사 외 2명), ㈜포스코(김영호박사)

배수지 현황

○ 준공일 : 2003. 7.31. 준공(동양 최대)

○ 총 저수용량 : 20만톤

○ 도류벽 재질 : 철근 콘크리트

현장조사 및 포스코와 업무협의

○ 기초 평철 용접공사 진행 중 – 평철 부착 및 용접 공정 80%진행

○ 2016.4.1. 듀플렉스 스테인리스강 가용접 작업 실시

바닥 홈작업	평철 자재	평철 용접작업	용접작업완료

○ 부식모니터링 장치 설치장소 선정(계단 맞은편 폭 4.5m에 3개 설치)

향후계획

○ 2016.4.4.(월), 14: 00~ : 시공사와 부식모니터링 장치 설치 협의

○ 2016.4.11.(월),~ : 듀플렉스 도류벽 용접 후 세척작업 실시