보고서(저수조 물탱크 및 수질검사 제외)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
이연한	代유형근	04/05 代채재일
협 조

문서번호 :	시설관리과-9969

명에 의거 관내 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 급수설비(저수조) 청소 및 수질검사 제외 사항이 있어 현장을 조사하고 아래와 보고합니다.

2016. 04. 04.

보 고 자 : 지방시설주사보 이 연 한

□ 현  황

건물명칭	성북청소년수련관
건물현황	관리소장	채수영	소재지	성북구 장위동135-2호
			전화번호	02-3292-1318	건축년도	2002
	건물용도	학교		건물층수	지하2층/지상4층
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수	규모(용량)	물탱크재질
	지하	2개소	160ton	스텐레스
구 분		조사내용
시행현황	조사 내용	지하저수조는 소방용수로 사용하고, 건물내 수도는 현재 직수로 사용하고 있음
	물탱크 철거여부	소방용수로 사용
	배관 구조 변경	바이패스 밸브를 열어 현재 순직결급수로 전환
	관련도면 검토	∙
	기 타	∙

□ 검토 사항

○ 수도법시행령 제50조에 의거 저수조청소 및 수질검사 관리대상에서 제외코자 함.

붙 임 : 현황사진 1부.  끝.