문서번호	기전과-3864
결재일자	2016.4.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

	시 민
★주무관	기전과장
박태준	04/05 남궁영주

교통안전시설 원인자부담공사 승인검토 보고 (성내동 미주아파트 신축공사 관련 교통안전시설 설치공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

동부도로사업소

(기 전 과)

교통안전시설 원인자부담공사 승인검토 보고

「성내동 미주아파트 신축공사 관련 교통안전시설 설치공사」에 따른 원인자부담공사 승인요청에 대한 검토 보고

공사개요

○ 공 사 명 : 「성내동 미주아파트 신축공사 관련 교통안전시설 설치공사」 원인자부담공사

○ 공사위치 : 강동구 성내동 547-1번지 미주아파트 신축공사 일원

○ 공사기간 : 승인일 ~ 2016.08.31.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	설 계	감 리	시 공	원인자
신호	㈜트래픽스	대영유비텍(주)	㈜다옴건설	㈜한양
안전표지		㈜트래픽스	㈜건웅신호산전

검토내용

○ 규제심의 : 서울특별시지방경찰청 교통관리과-4965(2016.2.29.)

- 성내동 미주아파트 주택재건축 신축공사에 따른 횡단보도 신설 및 이설, 신호기(자/보, 경보등) 신설 및 이설, 차로 재구획, 안전표지·노면표시 개선 등

○ 내역검토

구 분	공사 개요			비 고
	품 명	규 격	수 량
교통신호	신호제어기 신설	표준형	1대
	지주 신설	디자인	7본
	음향신호기	시각장애인용	2대
	경보신호등 신설		3조
안전표지	교통안전표지 신설	본/보조표지	19매
	교통안전표지 철거	본/보조표지	7매

○ 승인 조건

	승인 조건 내용
- 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음 - 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인을 제출하여여 하며, 변경사항(교통안전시설 심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함 - 교통신호제어기 신설시 통신(전송)선을 설치하여야 하며, 인근 제어기(200m이내)와 연동여부 협의(서울특별시지방경찰청 신호운영실) 후 설치 - 교통신호지주 신설에 따른 통합지주(신호등,가로등) 설치 및 지주내 가로등 안정기실과 신호 점검구는 별도 분리 설치 - 교통신호제어기는 2010년형 개발자검사(호환성 검사포함) 완료한 제품 설치 및 개선된 잠금 장치(자동닫힘) 설치 - 음향신호기 버튼 반경 30cm 이내에는 화단, 노상적치물 등 보행장애 시설이 없도록 설치 - 교차로 및 단일로 횡단보도상 시각장애인용 음향신호기, 잔여시간표시기(숫자형)신설 - 교통신호제어기 인입전선, 통신(전송)선 및 신호케이블은 지중화 시공하여야 하며, 신호선 포설시 접속부위 없이(선로접속 불가) 포설하여야 함 - 교통신호기공사 업무처리 가이드라인 및 원인자 준수사항 이행 철저 - 교통신호기 주요자재(제어기,교통신호등 등)는 제작일로부터 3개월 이내의 자재 사용 - 공사시행중 DB 신청 및 변경시, DB를 수령 및 입력 후 DB인수인계증』,『교통신호 운영 정상 확인서』 및 『온라인 리포트』제출 - 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

검토의견

㈜한양에서 시행하는 「성내동 미주아파트 신축공사에 따른 교통안전시설 원인자부담공사」의 공사승인 요청에 대하여 현장확인 및 승인서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인처리하고자 합니다.

붙 임 : 1. 교통안전시설 개선설치 통보(하달) 공문 1부.

2. 설계내역서(신호, 안전표지) 2부.

3. 설계도면 1부.

4. 공사감리용역(서울시) 선정 공문 및 계좌이체 확인증 1부.  끝.