	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(300178호 외 5개소)

1. 관련근거

가. 소방재난업무가이드 재난행정정보편 『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-1632(2016.02.26.)호 「2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림」

2. 위와 관련 방이119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설이 고장발생되어 다음과 같이 보고 합니다.

【고장 소방용수시설 현황】

연번	식 별	용수번호	위 치	내 용	조사자	발견일자
1	지상식	300178	송파구 오금로 191-0 삼풍빌딩(방이동124-0)	제수변스핀들 고장(누수)	소방위 신정호 소방위 정의도	2016.03.11
2	지하식	300215	송파구 오금로 17길 20-0 (방이동106-2)	매몰(주변 토사 유입으로 전실 매몰)	소방위 신정호 소방위 정의도	2016.03.08
3	지하식	300462	송파구 올림픽로32길 13-0(방이동 38-6)	몸통스핀들고장 (스핀들 헛돎)	소방장 정선경	2016.03.10
4	지하식	300260	송파구 백제고분로 489-0 몽촌경로당(방이동 52-0)	몸통스핀들고장 (스핀들 헛돎)	소방위 공승남 소방위 김철규	2016.03.10
5	지하식	300261	송파구 오금로13길 6-0 오선빌딩(방이동 67-0)	몸통스핀들고장 (스핀들 헛돎)	소방위 공승남 소방위 김철규	2016.03.11
6	지상식	300076	송파구 89-0 올림픽 선수촌 아파트 237동 앞	몸통파손 (파손으로 인한 출수불량 및 누수)	소방위 조두한 소방위 정동열	2016.03.24

붙 임  소방용수시설 고장발생 보고서 6부.  끝.

	방이119안전센터장
서무담당	변선주		1팀장	주대식		센터장	04/07 이진학
협조자
시행	방이119안전센터-1906	(		)	접수		(		)
우	05649	서울특별시 송파구 강동대로 286	/	http:/www.fire.seoul.kr
전화	409-0059	/전송	409-8119	/		/	대시민공개