문서번호	급수운영과-7579
결재일자	2016.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
류태현		강동길	04/08 이자화
협조
	주무관		서규석

‘16년 송배수관 정비공사 시편체취 계획

2016. 4

남부수도사업소

(급수운영과)

‘16년 송배수관 정비공사 시편체취 계획

독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사의 시공을 비굴착갱생 공법 으로 시행하는데 있어 공사구간에 시편을 체취하여 모재를 확인 공사의 품질 향상에 만전을 기하고자 함

□ 현   황

○ 공 사 명 : 독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사

○ 공사개요 : D=600mm, L=450m

○ 예 산 액 : 800백만원

○ 사업기간 : 2016.04. ~ 2016.12.

□ 보고내용

○ 독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사의 시공 방법을 비굴착갱생공법으로 시행하는데 있어 공사의 품질을 확보하고자 기존 송배수관로(D=600mm)의 시편의 확인이 필요한 실정임

□ 조치의견

○ 송배수관 정비공사 구간인 독산동 982번지의 D=600mm 송수관을 부단수분기(600/200mm)하여 φ200mm의 시편을 체취하여 강관의 모재 및 내부부식 상태를 확인코자 하며,

○ 공사의 시급성을 감안하여 시설관리과「2015년 남부관내 상수도 긴급 복구공사(장기계약단가계약)」계약 업체인 선유건설(대표 김철)에게 작업지시하여 시행코자 함.

□ 위치도

시편체취 위치

끝.