작 업 일 보(구로구 4.  8.)

결재	주무관	급수운영과장
	이돈영	04/08 代유명은

2016년 4월 8일 금요일 날씨 : 맑음	근무자	지방기계운영 주사보	이 돈 영

접 수 현 황	접수건수	3	처리건수	3	미처리건수		누적건수	204
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 구로동 747-50 150×100㎜ 분기밸브 -64 100×80㎜ 분기밸브 -60 100×100㎜ 분기밸브 746-15 200×100㎜ 분기밸브 745-74 200×100㎜ 분기밸브 748-41 80×80㎜ 분기밸브 -42 80×80㎜ 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 O 밸브고장 오류동137-62 안 중 희 : 밸브고장 20㎜ 고무패킹 교체 개동동130-30 김 남 이 :소 출 수 13mm 구경협소로 인한소출수 구경확대 권유 개봉3동277-9 102동301호 김 병 민 :녹물 13mm 녹물퇴수 이상없음 수질의뢰
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소	1
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리	1
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타	1
계	3 (204)	7 (267)