문서번호	운영과-2069
결재일자	2016.4.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이윤동		박한수	04/12 이동신
협 조

종합탈취시설(1호) 제어판넬 고장 및 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

종합탈취시설(1호) CPU 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

종합탈취시설(1호) 운영 중 자동운전 제어장치(CPU) 고장으로 정지되여 아래와 같이 긴급 조치하여 탈취설비 운영에 만전을 기하고자 함.

1		점검내역

고장일시 : 2016. 04.12. 08:30경

점 검 자 : 주무관 이윤동, 주무관 박한수, 주무관 김봉혁

점검대상 : 종합탈취시설  운영점검

2		시설현황

설 비 명	규 격	제작사	설치년도	용 도	비고
종합탈취시설(1호)	GM-6 CPUA	한기실업	‘06. 4	탈취시설 자동운전 프로그램(CPU) 고장

3		점검내용

종합탈취시설은 수처리시설 및 슬러지처리시설의 악취저감을 위해 상시 운영되는 주요설비로서.

종합탈취시설(1호) 운영중 20116.4.12 08:30분 경 자동운전 프로그램(CPU)소손으로 고장이 발생 가동이 중지되어 긴급 보수가 요구됨.

4		조치계획

종합탈취설비의 정상가동을 위해 긴급성이 요구되어 자동운전 프로그램(CPU)의 동일제품으로 긴급 구매하여 교체하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 800천원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.