급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
이송기	이인형	전결 04/14 정의석
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 04. 12.
보고자 : 공업 7급 이 송 기

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2016. 04. 12(화)

□ 검 사 자 : 이송기,정창영

□ 검사대상(위치) : 신창초교, 효문고등학교

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간 채수시간	채수지점	현장 수질검사결과
				탁도(NTU)	pH
서울신창초교	도봉구 덕릉로60길 93	오전 09:30	본관 1층 행정실	0.39	7.2
		오후 15:40
		오전 09:35	동관 1층 발명실	0.38	7.1
		오후 15:50
		오전 09:40	신관 2층화장실	0.24	7.1
		오후 16:00
효문고등학교	도봉구 우이천로 432	오전 10:05	교사동 2층 관리실	0.24	7.2
		오후 16:10
		오전 10:08	지원동 4층 체육관 샤워실	0.25	7.2
		오후 16:20

□ 보고자 의견

- 채수된 시료는 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.