작 업 일 보(구로구 4. 14.)

결재	주무관	급수운영과장
	이돈영	04/14 조면행

2016년 4월14일 목요일 날씨 : 맑음	근무자	지방기계운영 주사보	이 돈 영

접 수 현 황	접수건수	4	처리건수	4	미처리건수		누적건수	210
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 오류동 165-7 300×200㎜ 분기밸브 168-7 300×150㎜ 분기밸브 -17 150×100㎜ 분기밸브 166-8 300×80㎜ 분기밸브 156-28 300×100㎜ 분기밸브 -99 300×200㎜ 분기밸브 -121 100×80㎜ 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 오류동 276-1 비앤비킨즈빌103동 404호 금보성:불출수 13㎜ 물탱크 청소후 정상출수 고척동241-83 202호 김영임 :소출수 13㎜ 옥내배관 노후로인한 소출수 옥내배관 교체권유 고척동194-5 2층 김태균 :소출수 13㎜ 옥내배관 노후로인한 소출수 옥내배관 교체권유 O 밸브고장 신도림동 281-40 정재성 :실누수 13㎜ 누수복구팀 인계 O기타 가리봉동89-28 동산빌라A동103호 노영임 :사진첨부
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰	1
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후	2
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타	1
계	4 (210)	(281)