급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
이송기	이인형	전결 04/14 정의석
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 04. 14.
보고자 : 공업 7급 이 송 기

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2016. 04. 14(목)

□ 검 사 자 : 이인형, 이송기, 정창영

□ 검사대상(위치) : 도봉중학교,신도봉중학교,창동고교,창일중학교.

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간 채수시간	채수지점	현장 수질검사결과
				탁도(NTU)	pH
도봉중학교	도봉구 마들로 671	오전 09:25	본관 1층 행정실	0.20	7.1
		오후 15:30
		오전 09:30	예지관1층 체육보건부	0.29	7.1
		오후 15:37
		오전 09:35	후관2층 생활안전부	0.37	7.1
		오후 15:43
신도봉중학교	도봉구 도봉로 115-16	오전 09:55	본관 1층 행정실	0.26	7.2
		오후 16:15
		오전 10:01	서관 1층 화장실	0.66	7.1
		오후 16:21
창동고등학교	도봉구 노해로62길 7	오전 10:13	본관 1층 행정실	0.11	7.2
		오후 16:32
		오전 10:17	본관 1층 행정실	0.11	7.2
		오후 16:37
창일중학교	도봉구 노해로66길 60	오전 10:27	본관 1층 행정실	0.63	7.3
		오후 16:50
		오전 10:33	체육관1층 화장실	0.29	7.2
		오후 16:58

□ 보고자 의견

- 채수된 시료는 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.