문서번호	행정지원과-10503
결재일자	2016.4.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
문영민	김광석	이희세	04/15 강홍기
협 조

‘2016년 상반기 특정관리대상

청사시설물 안전점검 결과 보고

2016. 4.

서부수도사업소

[ 행 정 지 원 과 ]

“2016년 상반기”

특정관리대상 청사시설물 안전점검 결과보고

2016년도 상반기 특정관리대상 청사 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고함

□ 관련근거

❍ 「재난및안전관리기본법」 제27조(특정관리대상시설 등의 관리)

❍ 행정지원과-6413(‘16.3.9)『2016년 상반기 청사시설물 안전점검 계획』

□ 청사시설물 현황

대지	건물 (연면적)	건물구분		건축년도	사용년도 (입주년도)
6,285㎡ (1,904평)	4,316㎡ (1,306평)	본관(5층)	연면적 3,547㎡	1967년	1991년
		별관(3층)	연면적 297㎡
		팔각정(3층)	연면적 472㎡

□ 점검개요

❍ 점 검 일 : 2016.03.21 ~ 23(3일간)

❍ 점 검 자 : 5명

❍ 점검분야 : 기계설비, 전기설비, 소방설비, 가스설비, 건축물상태 등

❍ 점검내용

- 분야별 안전점검 실시            - 시설물 보수․보강 및 관리상태

- 사고예방교육 및 안전관리대책      - 취약시설 집중관리 등

□ 점검결과

구 분	세부 점검결과	비 고
본관청사	〇 대체적으로 기계,소방,가스시설 등 상태 양호 〇 건축물은 노후화가 진행되고 있어,지붕기와층 토사유실 과 옥상층 바닥,조적벽체,창문 주변 대하여 균열 발생됨 〇 4층후면 중앙 구름다리 일부균열
별관 팔각정	〇 팔각정 연결구름다리 일부균열 〇 원형창고 축대균열 발생 및 외곽축대 일부

□ 건축물 시설등급

시설물명	2015년 하반기	2016년 상반기	비고
청사	C등급	C등급	현재 노후화 진행 중

※ 시설물의 안전등급별 상태기준(특정관리대상시설 관리 지침)

안전등급	상 태
A등급	○ 문제점이 없는 최상의 상태이나 정기점검 필요 ⇒ 안전시설
B등급	○ 보조부재에 경미한 손상이 있는 양호한 상태 ⇒ 간단한 보수정비 필요
C등급	○ 보조부재에 손상이 있는 보통의 상태 ⇒ 조속한 보수 또는 보강 필요
D등급	○ 주요부재에 진전된 노후화 또는 구조적 결함상태(강재의 피로균열, 콘크리트의 전단균열, 침하 등) ⇒ 긴급한 보수․보강 및 사용제한 여부 판단 필요
E등급	○ 주요부재에 심각한 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나 안전성에 위험이 있는 상태 ⇒ 사용금지 및 개축 필요

□ 향후계획

❍ 재난관리시스템(NDMS)에 전산 입력후 본부시설과에 결과 보고

❍ 2016년도 청사 보수공사 시행

첨부 : 1. 안전점검 계획서 1부.

2. 2016도 상반기 청사시설물 안전점검 결과표 1부. 끝.